Réinitialisation d'un contrôleur

$DEV_NAME $FRU_NAME, a été sélectionné.

Pour préparer cette opération de maintenance, procédez comme suit :

- Activez la fonction de réserve de CRM.

  1. Réservez le CRM pour la maintenance.

  2. Entrez une description de l'opération de maintenance (par ex. : réinitialisation d'un contrôleur).

  3. Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

  4. Cliquez sur Réserver.

     a) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

- Cette commande détermine la réinitialisation du contrôleur sélectionné ; vérifiez que vous avez sélectionné le bon contrôleur.

- TRÈS IMPORTANT: Causes possibles d'une baie de stockage qui ne répond pas - La réinitialisation d'un contrôleur le rend indisponible pour les E/S tant que la réinitialisation n'est pas terminée. Si un hôte utilise des volumes appartenant au contrôleur en cours de réinitialisation, les E/S dirigées vers le contrôleur sont rejetées. Avant de réinitialiser le contrôleur, vérifiez que les volumes appartenant au contrôleur ne sont pas utilisés ou qu'un pilote multi-acheminement est installé sur tous les hôtes utilisant ces volumes.

  Pour réinitialiser un contrôleur

  1. Vérifiez que vous avez sélectionné le bon contrôleur.

  2. Vérifiez l'état et le statut du contrôleur à réinitialiser.

  3. Après avoir vérifié que vous avez sélectionné le contrôleur correct, vous pouvez le réinitialiser : réinitialisez le contrôleur.

  4. Si le contrôleur a bien été réinitialisé, son état doit être Activé (« Enabled ») et son statut OK.

     a) Vérifiez l'état et le statut du contrôleur.

  5. Si la réinitialisation du contrôleur a échoué, contactez votre fournisseur Sun Service ou votre niveau d'assistance technique suivant.

  6. Désactivez la fonction de réserve de CRM.

     a) Cliquez sur Relâcher.