Réglage en longueur du rail avant gauche

Réglage en longueur du rail gauche à l'arrière de l'armoire.

Faites glisser la bride du rail sur la face du rail à l'arrière de l'armoire (voir inset).

Remarque : Les rails sont réglables pour s'adapter à des armoires de profondeur comprise entre 664,97 mm et 734,82 mm (entre 26,18 et 28,93 pouces) Pour les armoires de profondeur non comprise entre ces valeurs, retirez les quatre vis de réglage du rail (voir figure ci-dessous) et déplacez-les pour s'adapter à la longueur du rail.

Desserrage des vis des rails pour régler la longueur des rails