Retrait et remplacement d'un contrôleur de plateau (contrôleur RAID et module E/S)

$DEV_NAME $FRU_NAME, a été sélectionné.

Pour préparer cette opération de maintenance, procédez comme suit :

- Activez la fonction de réserve de Common Raid Module (CRM) ou de Common Expansion Module (CEM).

  1. Réservez le CRM/CEM pour la maintenance.

  2. Entrez une description de l'opération de maintenance (par ex. : remplacement d'un contrôleur/IOM).

  3. Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

  4. Cliquez sur Réserver.

     a) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

- Générez un inventaire des FRU actuelles.

- Respectez toutes les précautions ESD.

- Remarque importante : lorsque vous remplacez le module E/S (IOM), vous pouvez sauter les étapes 8 à 10 et 15 puisque l'IOM n'a pas de batterie.

  Pour retirer et remplacer un contrôleur de plateau

  1. Si nécessaire, allumez la DEL blanche de localisation pour vous aider à localiser le plateau concerné :

     a) Allumez la DEL blanche de localisation.

     b) Affichez l'illustration de l'emplacement de la DEL blanche de localisation du plateau.

  2. Le contrôleur/IOM A se trouve dans le coin supérieur gauche du plateau, tandis que le contrôleur/IOM B se trouve dans le coin inférieur droit du plateau (en regardant le plateau par l'arrière).

     a) Affichez l'illustration de l'emplacement du contrôleur/IOM.

  3. Localisez le contrôleur/IOM en panne en contrôlant les DEL d'erreur. Si une erreur est détectée, la DEL (jaune) de besoin de maintenance est allumée et la DEL (bleue) de maintenance autorisée doit être allumée.

     a) Affichez l'illustration de l'emplacement de la DEL du contrôleur.

     b) Affichez l'illustration de l'emplacement de la DEL du module IOM.

  4. Vérifiez que le contrôleur/IOM est prêt à être retiré.

     a) L'état du contrôleur/IOM doit être Activé (« Enabled ») et son statut Erreur (« Error »).

     b) Si le statut du contrôleur/IOM n'est pas Erreur (« Error »), contactez votre fournisseur Sun Service ou votre niveau d'assistance technique suivant.

     Important : Risque de perte de l'accès aux données - Ne retirez jamais un contrôleur/IOM si la DEL bleue de maintenance autorisée n'est pas allumée.

  5. Débranchez du contrôleur/IOM en panne les câbles de l'interface hôte (en sa présence) et les câbles d'interface du plateau d'extension (en sa présence), y compris les transcepteurs SFP. Assurez-vous que tous les câbles sont dûment étiquetés avant de les retirer.

  6. Si le contrôleur/IOM A doit être remplacé, appuyez sur la languette à droite du levier tout en soulevant le levier pour déverrouiller le contrôleur/IOM et permettre son extraction du plateau. Si le contrôleur/IOM B doit être remplacé, appuyez sur la languette à gauche du levier tout en abaissant le levier pour déverrouiller le contrôleur/IOM et permettre son extraction du plateau.

     a) Affichez l'illustration du retrait du contrôleur/IOM.

  7. Déballez le nouveau contrôleur/IOM et conservez tous les matériaux d'emballage pour retourner le contrôleur/IOM défectueux. Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez le nouveau contrôleur/IOM ou celui en panne.

  8. Retirez la batterie du contrôleur défecteux ; pour cela, poussez et maintenez la languette d'arrêt vers le levier de la batterie, puis utilisez le levier pour extraire la batterie du contrôleur.

     a) Affichez l'illustration du retrait de la batterie.

  9. Insérez à fond la batterie dans le nouveau contrôleur.

  10. Placez le contrôleur/IOM défectueux dans un sac antistatique.

  11. Notez les deux adresses MAC figurant sur l'étiquette blanche à l'avant ou sur le côté de l'ensemble contrôleur. Vous devrez utiliser les adresses MAC à l'étape 18.

  12. Insérez le nouveau contrôleur/IOM jusqu'à sa connexion dans le connecteur du midplane et poussez le levier en position de verrouillage.

  13. Reconnectez tous les câbles d'interface de l'hôte et les câbles d'interface des plateaux d'extension, transcepteurs SFP compris, comme ils l'étaient à l'origine.

  14. Patientez environ 60 secondes, pour laisser au contrôleur le temps de terminer son processus d'initialisation.

      a) Toutes les DEL de liaison doivent être allumées.

      b) Toutes les DEL de panne doivent être éteintes.

      c) La DEL de batterie chargée (lumière verte fixe) ou en charge (lumière verte clignotante) doit être allumée. Ceci ne s'applique pas aux IOM.

      d) Affichez l'illustration de l'emplacement de la DEL du contrôleur.

      e) Affichez l'illustration de l'emplacement de la DEL du module IOM.

      c) Affichez l'illustration de l'emplacement de la DEL de la batterie.

  15. Si la batterie du contrôleur en panne a été utilisée, l'âge n'a pas à être réinitialisé. Si une nouvelle batterie est installée, il doit l'être.

      a) Réinitialisez l'âge de la batterie.

      ATTENTION : risque de perte de données. Si l'âge de la batterie n'est pas correctement défini, vous risquez de ne pas être averti en temps voulu de la nécessité de changer la batterie et pouvez perdre des données. Contactez votre fournisseur Sun Service ou votre niveau d'assistance technique suivant si vous avez remis l'âge de la batterie à zéro par inadvertance.

  16. Vérifiez l'état et le statut du contrôleur/IOM.

      a) L'état du contrôleur/IOM doit être Activé (« Enable ») et son statut OK.

      b) Si l'état et le statut du contrôleur/IOM ne sont pas Activé (« Enable ») et OK, contactez votre fournisseur Sun Service ou votre niveau d'assistance technique suivant.

  17. Un nouvel inventaire des FRU devra être créé pour le nouveau contrôleur/IOM : générez un nouvel inventaire des FRU.

  18. Changez la configuration du serveur BOOTP en utilisant les deux adresses MAC figurant à l'avant du nouveau contrôleur. Reportez-vous au guide de l'administrateur de votre système d'exploitation pour des informations détaillées sur la procédure de configuration.

  19. Les volumes devront éventuellement être redistribués au gestionnaire/contrôleur préféré. redistribuez les volumes

  20. Vous devez alors exécuter l'agent pour fournir une mise à jour actuelle des volumes et le gestionnaire/contrôleur préféré.

      a) Exécutez l'agent.

      b) Dans la fenêtre Récapitulatif des agents, sélectionnez sous la colonne Ajouter un agent la case correspondant à l'hôte auquel le nouveau plateau est branché.

      c) Cliquez sur Exécuter l'agent pour exécuter l'agent.

  21. Une fois l'agent exécuté, vérifiez que les volumes sont maintenant sur leur gestionnaire/contrôleur préféré. Vérifiez les volumes.

      a) Dans la page Détails du périphérique, sous Composants logiques, sélectionnez Volume.

      b) Dans la page Récapitulatif des volumes, sélectionnez le nom de volume approprié.

      c) Dans la page Détails du volume, sous la colonne Propriété, cherchez Sur le gestionnaire préféré et vérifiez que la valeur est Vrai.

  22. Éteignez les DEL blanches utilisées pour localiser le CRM/CEM.

      a) Éteignez la DEL blanche de localisation.

  23. Désactivez la fonction de réserve de CRM/CEM.

      a) Cliquez sur Relâcher.