Retrait et remplacement d'une unité de disque

array00 - u1d1, a été sélectionné.

Remarque : si vous êtes arrivé à ces procédures depuis une Event Grid/Event Advisor Alarm, allez directement à l'étape 2.

1. Avant de vous lancer dans cette opération de maintenance activez la fonction de réserve du ou des coffrets.

   a) Réservez le/les coffret(s) pour la maintenance.

   b) Entrez une description de l'opération de maintenance (par ex. : remplacement d'une unité de disque).

   c) Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

   d) Sélectionnez le bouton Réserver le/les coffrets.

   e) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

   f) Fermez l'écran contextuel.

2. Si la bonne unité de disque a été sélectionnée, passez à l'étape 3 ou revenez à l'écran précédent pour sélectionner une autre unité de disque.

3. Respectez toutes les précautions ESD.

4. Si nécessaire, activez les DEL clignotantes jaunes pour vous aider à localiser le plateau concerné : Définissez le releveur de coordonnées du plateau.

   a) Fermez l'écran contextuel.

5. Localisez l'unité de disque dont la DEL bleue est allumée ce qui indique qu'elle est prête à être retirée. Si la DEL bleue n'est pas allumée, allez tout de même à l'étape 5.

   a) Les unités de disque sont numérotées de 1 à 14, en partant de la gauche du plateau.

   b) Consultez l'illustration de l'emplacement des unités de disque.

   c) Fermez l'écran contextuel.

6. Vérifiez si l'unité de disque est prête à être retirée : array00 - u1d1.

   a) FRU Stat, Status -State devrait être : « fault-disabled » ou « fault-substituted ».

   b) Vol Stat devrait être : « substituted ».

   c) Proc List devrait indiquer l'absence d'activité de reconstuction de volume.

   d) Si l'unité de disque n'est pas « disabled » ni « substituted », appelez votre fournisseur Sun Service qui vous aidera à accomplir cette opération de maintenance.

   e) Fermez l'écran contextuel.

7. Si l'unité de disque est prête à être retirée, abaissez la détente du loquet pour ouvrir la poignée du loquet de l'unité.

   a) Consultez l'illustration du loquet de l'unité.

   a) Fermez l'écran contextuel.

8. Utilisez la poignée du loquet pour faire doucement sortir l'unité d'environ trois centimètres. Attendez 30 secondes avant de la sortir complètement, pour donner à l'unité de disque le temps d'arriver à un arrêt complet.

9. Remettez en place la poignée du loquet de l'unité de disque retirée pour la protéger contre tout dommage éventuel.

10. Patientez environ une minute après le retrait de l'unité avant d'insérer une nouvelle unité de rechange. Ceci permet au système de déterminer que l'unité en panne a été retirée et la mise à jour des états des unités internes.

11. Poussez le mécanisme de dégagement du loquet pour ouvrir la poignée de l'unité de disque à installer.

12. Insérez délicatement la nouvelle unité au milieu des rails et enfoncez-la jusqu'à ce qu'elle s'encastre dans le connecteur du midplane.

13. Abaissez la poignée de l'unité pour bien fixer l'unité. Vous entendrez un clic lorsque l'unité vierge sera complètement insérée.

14. Une fois l'unité de disque complètement insérée, la DEL Unité active verte clignotera pendant 1 à 2 minutes avant de rester allumée de façon fixe pour indiquer que l'unité est prête.

15. Vérifiez si l'unité des disque est prête-activée : array00 - u1d1.

    a) FRU Stat- Status devrait être : « ready-enabled ».

    b) Vol Stat devrait être : « mounted ».

    c) L'activité de reconctruction de volume Proc List DOIT être terminée avant de passer à l'étape 15.

    d) Fermez l'écran contextuel.

16. Un nouvel inventaire devra être créé pour la nouvelle unité : Générez un nouvel inventaire.

    a) Dans l'écran Maintenance de l'inventaire, sélectionnez le bouton Générer un nouvel inventaire dans le bas de l'écran.

    b) Une fois l'opération Générer un nouvel inventaire terminée, sélectionnez le bouton Enregistrer le nouvel inventaire dans le bas de l'écran.

    c) Fermez l'écran contextuel.

17. Éteignez la DEL du plateau : Effacez le releveur de coordonnées du plateau.

    a) Fermez l'écran contextuel.

18. Désactivez la fonction de réserve du ou des coffrets.

    a) Relâchez le/les coffrets.

    b) Sélectionnez le bouton Relâcher le/les coffrets.

    c) Fermez l'écran contextuel.