Ajout de plateaux d'extension

$DEV_NAME a été sélectionné.

Pour préparer cette opération de maintenance, procédez comme suit :

- Activez la fonction du Common Raid Module (CRM) de réserve.

  1. Réservez le CRM pour la maintenance.

  2. Entrez une description de l'opération de maintenance (par ex. : ajout d'un plateau d'extension).

  3. Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

  4. Cliquez sur Réserver.

     a) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

- Identifiez l'emplacement du nouveau plateau d'extension avant de commencer.

- Cette opération de maintenance nécessite deux personnes pour soulever le nouveau plateau En effet, ce dernier peut peser près de 41 kg quand il est plein.

- Respectez toutes les précautions ESD.

  Préparation de l'installation d'un plateau de stockage

  1. Employez deux personnes pour sortir le nouveau plateau du carton d'emballage.

  2. Sortez des panneaux de remplissage par l'avant de l'armoire, de façon à pouvoir installer le nouveau plateau.

  Fixation des rails à l'armoire

  En fonction du type d'armoire Sun en votre possession, utilisez l'une des méthodes suivantes pour fixer les rails :

- Fixation du kit de rails universel à l'armoire

  1. À l'aide d'un tournevis cruciforme n°2, desserrez les quatre vis de réglage des rails et ajustez la longueur du rail gauche.

     a) Affichez l'illustration du réglage des rails.

  2. Placer l'avant du rail gauche derrière le rail avant gauche de l'armoire.

     a) Affichez l'illustration du positionnement du rail avant gauche.

  3. À l'aide d'un tournevis cruciforme n°2, insérez et serrez les deux vis 8-32 pour fixer le rail gauche à l'avant de l'armoire. Ces vis traversent les rails de l'armoire et entrent dans les trous filetés du rail gauche.

     a) Affichez l'illustration de la fixation des vis de montage.

  4. Réglez la longueur de chaque rail à l'arrière de l'armoire et faites glisser la bride du rail sur la face du rail de l'armoire.

     a) Affichez l'illustration du réglage de la longueur des rails.

  5. Alignez la bride des rails afin que les trous de montages se trouvent en face des trous à l'avant de l'armoire.

  6. En fonction du type d'armoire en votre possession, procédez comme suit :

     a) Pour une armoire Sun Rack 900 ou Sun Rack 1000, utilisez un tournevis cruciforme n°3 pour insérer et serrer quatre vis M6 (deux de chaque côté) à l'arrière du rail.

     b) Pour les armoires avec des rails filetés 10-32, utilisez un tournevis cruciforme n°2 pour insérer et serrer quatre vis 10-32 (deux de chaque côté) à l'arrière du rail.

     c) Pour les autres armoires, utilisez des vis du commerce pour fixer le rail droit au rail de l'armoire.

     d) Affichez l'illustration de la fixation du rail gauche.

  7. Répétez les étapes de 1 à 6 relatives au rail droit.

  8. À l'aide d'un tournevis cruciforme n°2, serrez les huit vis de réglage (quatre de chaque côté) vers l'arrière de chaque rail.

     a) Affichez l'illustration de serrage des vis des rails.

  9. Vérifiez que toutes vis sont bien serrées.

- Fixation du kit de rails universel à une armoire d'extension Sun StorageTek

  1. À l'aide d'un tournevis cruciforme n°2, desserrez les quatre vis de réglage des rails et ajustez la longueur du rail gauche.

     a) Affichez l'illustration du réglage des rails.

  2. À l'aide d'un tournevis cruciforme n°2, insérez deux vis 10-32 dans les trous de montage intérieurs avant et arrière du rail gauche. Ne serrez pas les vis.

     a) Affichez l'illustration des trous des vis de montage des rails.

  3. Placez les deux trous allongés sur le rail au-dessus des vis avant et arrière mises en place à l'étape précédente. Vérifiez que le rail coulisse vers le bas jusqu'en haut des trous allongés.

     a) Affichez l'illustration du positionnement des rails.

  4. À l'aide d'un tournevis cruciforme n°2, insérez deux vis 10-32 dans les trous de montage latéraux inférieurs du rail gauche, directement sous les trous allongés. Les trous correspondent au trou central du U intermédiaire de l'emplacement 3RU dans lequel les rails sont installés.

     a) Affichez l'illustration des trous de montage inférieurs.

  5. À l'aide d'un tournevis cruciforme n°2, insérez et serrez les deux vis 8-32 pour fixer le rail gauche à l'avant de l'armoire. Ces vis traversent les rails de l'armoire et entrent dans les trous filetés à l'avant des rails.

     a) Consultez l'illustration de la fixation des rails.

  6. Répétez les étapes de 1 à 5 relatives au rail droit.

  7. Vérifiez que toutes vis sont bien serrées.

  Installation d'un plateau de stockage dans une armoire

  1. Employez deux personnes pour soulever délicatement le plateau et le faire glisser dans l'armoire, jusqu'à ce que les brides du plateau avant touchent l'armoire.

     a) Affichez l'illustration du soulèvement et de l'insertion du plateau.

  2. En fonction du type d'armoire en votre possession, procédez comme suit :

     a) Pour une armoire Sun Rack 900/1000, utilisez un tournevis cruciforme n°3 pour insérer et serrer quatre vis M6 (deux de chaque côté) et fixer le plateau à l'avant de l'armoire.

     Affichez l'illustration de la fixation de l'avant du plateau.

     b) Pour l'armoire d'extension Sun StorEdge ou pour les armoires avec rails filetés 10-32, utilisez un tournevis cruciforme n°2 pour insérer et serrer quatre vis 10-32 (deux de chaque côté) et fixer le plateau à l'avant de l'armoire.

     Affichez l'illustration de la fixation de l'avant du plateau.

     c) Pour les armoires avec des filetages de rails différents, fixez le plateau à l'avant de l'armoire à l'aide de vis M5 ou 12-24.

  3. Insérez deux vis 8-32 (une de chaque côté) par l'arrière de l'armoire et serrez -les pour fixer l'arrière du plateau à l'armoire.

     a) Affichez l'illustration de la fixation de l'arrière du plateau.

     Remarque : les deux trous supérieurs à l'arrière du plateau ne sont pas utilisés.

  Équilibrage des plateaux d'extension

  Chaque contrôleur dans la baie Sun StorageTek 6140 a deux canaux d'extension. Lorsque vous ajoutez des plateaux d'extension, essayez de les connecter entre les deux canaux.

  Par exemple, dans une configuration de baie 1x3, branchez un plateau d'extension au canal 1 des deux contrôleurs et l'autre plateau d'extension au canal 2 des deux contrôleurs. Par exemple, dans une configuration de baie 1x5, branchez deux plateaux d'extension au canal 1 des deux contrôleurs et deux plateaux d'extension au canal 2 des deux contrôleurs.

  Dans une configuration de baie impaire (par exemple, 1x4 et 1x6), ajoutez le plateau d'extension restant au canal 1 ou au canal 2 des deux contrôleurs.

  Connexion des baies de stockage avec des câbles d'extension FC

  Les exemples suivants décrivent comment brancher les câbles d'extension FC en cuivre.

- Câblage d'une configuration de baie 1x2

  Remarque : deux câbles FC en cuivre de 2 mètres (530-3327-01) sont requis pour cette configuration.

  1. Repérez les ports d'extension du contrôleur A et du contrôleur B situés à l'arrière du plateau de contrôleur.

     a) Localisez les ports FC-AL 1A (Entrée) et 1B (Sortie) des modules IOM A et B situés à l'arrière du plateau d'extension.

     b) Affichez l'illustration de l'emplacement des ports.

  2. Connectez un câble FC entre le port d'extension du contrôleur A, canal 1 du plateau de contrôleur et le port IOM A 1A du plateau d'extension.

     a) Connectez un câble FC entre le port d'extension du contrôleur B, canal 1 du plateau de contrôleur et le port IOM B 1A du plateau d'extension.

     b) Consultez l'illustration de la connexion des câbles.

- Câblage d'une configuration de baie 1x3

  Remarque : quatre câbles FC en cuivre de 2 mètres (530-3327-01) sont requis pour cette configuration.

  1. Repérez les ports d'extension du contrôleur A et du contrôleur B situés à l'arrière du plateau de contrôleur.

     a) Localisez les ports FC-AL 1A (Entrée) et 1B (Sortie) des modules IOM A et B situés à l'arrière du plateau d'extension.

     b) Affichez l'illustration de l'emplacement des ports.

  2. Connectez un câble FC entre le port d'extension du contrôleur A, canal 1 du plateau de contrôleur et le port IOM A 1A du plateau d'extension 1.

     a) Connectez un câble FC entre le port d'extension du contrôleur A, canal 2 du plateau de contrôleur et le port IOM A 1A du plateau d'extension 2.

     b) Connectez un câble FC entre le port d'extension du contrôleur B, canal 1 du plateau de contrôleur et le port IOM B 1A du plateau d'extension 2.

     b) Connectez un câble FC entre le port d'extension du contrôleur B, canal 2 du plateau de contrôleur et le port IOM B 1A du plateau d'extension 2.

     d) Consultez l'illustration de la connexion des câbles.

- Ajout d'un troisième plateau d'extension à cette configuration pour obtenir une configuration 1x4

  Pour ajouter un troisième plateau d'extension au canal 1 :

  1. Connectez un câble FC entre le port d'extension 1B du module IOM A du plateau d'extension 1 et le port 1A du nouveau plateau d'extension.

  2. Connectez un câble FC entre le port d'extension 1B du module IOM B du plateau d'extension 1 et le port 1A du module IOM B du nouveau plateau d'extension.

  Pour ajouter un troisième plateau d'extension au canal 2 :

  1. Connectez un câble FC entre le port d'extension 1B du module IOM A du plateau d'extension 2 et le port 1A du nouveau plateau d'extension.

  2. Connectez un câble FC entre le port d'extension 1B du module IOM B du plateau d'extension 2 et le port 1A du module IOM B du nouveau plateau d'extension.

- Câblage d'une configuration de baies 1x5

  Remarque : huit câbles FC en cuivre de 2 mètres (530-3327-01) sont requis pour cette configuration.

  1. Repérez les ports d'extension du contrôleur A et du contrôleur B situés à l'arrière du plateau de contrôleur.

     a) Localisez les ports FC-AL 1A (Entrée) et 1B (Sortie) des modules IOM A et B situés à l'arrière du plateau d'extension.

     b) Affichez l'illustration de l'emplacement des ports.

  2. Connectez un câble FC entre le port d'extension du contrôleur A, canal 1 du plateau de contrôleur et le port IOM A 1A du plateau d'extension 2.

     a) Connectez un câble FC entre le port d'extension du contrôleur A, canal 2 du plateau de contrôleur et le port IOM A 1A du plateau d'extension 4.

     b) Connectez un câble FC en cuivre entre le port 1A du module IOM du plateau d'extension 1 et le port 1B du module IOM B du plateau d'extension 2.

     c) Connectez un câble FC entre le port 1A du module IOM du plateau d'extension 3 et le port 1B du module IOM B du plateau d'extension 4.

     b) Connectez un câble FC entre le port d'extension du contrôleur B, canal 1 du plateau de contrôleur et le port 1A du module IOM B du plateau d'extension 1.

     e) Connectez un câble FC entre le port d'extension du contrôleur B, canal 2 du plateau de contrôleur et le port 1A du module IOM B du plateau d'extension 3.

     b) Connectez un câble FC entre le port 1B du module IOM B du plateau d'extension 1 et le port 1A du module IOM B du plateau d'extension 2.

     g) Connectez un câble FC entre le port 1B du module IOM B du plateau d'extension 3 et le port 1A du module IOM B du plateau d'extension 4.

     h) Affichez l'illustration de la connexion des câbles.

- Ajout d'un cinquième plateau d'extension à cette configuration pour obtenir une configuration 1x6

  1. Connectez un câble FC entre le port d'extension 1B du module IOM A du plateau d'extension 2 et le port 1A du nouveau plateau d'extension.

  2. Connectez un câble FC entre le port d'extension 1B du module IOM B du plateau d'extension 2 et le port 1A du module IOM B du nouveau plateau d'extension.

  Pour ajouter un troisième plateau d'extension au canal 2 :

  1. Connectez un câble FC entre le port d'extension 1B du module IOM A du plateau d'extension 4 et le port 1A du nouveau plateau d'extension.

  2. Connectez un câble FC entre le port d'extension 1B du module IOM B du plateau d'extension 4 et le port 1A du module IOM B du nouveau plateau d'extension.

- Câblage d'une configuration de baies 1x7

  Remarque : douze câbles FC en cuivre de 2 mètres (530-3327-01) sont requis pour cette configuration.

  1. Repérez les ports d'extension du contrôleur A et du contrôleur B situés à l'arrière des plateaux de contrôleur.

     a) Localisez les ports FC-AL (ENTRÉE et SORTIE) à l'arrière du plateau d'extension.

     b) Affichez l'illustration de l'emplacement des ports.

  2. Connectez un câble FC entre le port d'extension 1 du contrôleur A du plateau de contrôleur et le port 1A du module IOM A du plateau d'extension 3.

     a) Connectez un câble FC entre le port d'extension 2 du contrôleur A du plateau de contrôleur et le port 1A du module IOM A du plateau d'extension 6.

     b) Connectez un câble FC entre le port 1A du module IOM du plateau d'extension 1 et le port 1B du module IOM A du plateau d'extension 2.

     c) Connectez un câble FC entre le port 1A du module IOM A du plateau d'extension 2 et le port 1B du module IOM A du plateau d'extension 3.

     d) Connectez un câble FC entre le port 1A du module IOM A du plateau d'extension 4 et le port 1B du module IOM A du plateau d'extension 5.

     e) Connectez un câble FC entre le port 1A du module IOM A du plateau d'extension 5 et le port 1B du module IOM A du plateau d'extension 6.

     f) Connectez un câble FC entre le port d'extension 1 du contrôleur B du plateau de contrôleur et le port 1A du module IOM B du plateau d'extension 4.

     g) Connectez un câble FC entre le port d'extension 2 du contrôleur B du plateau de contrôleur et le port 1A du module IOM B du plateau d'extension 1.

     h) Connectez un câble FC entre le port 1B du module IOM B du plateau d'extension 1 et le port 1A du module IOM B du plateau d'extension 2.

     j) Connectez un câble FC entre le port 1B du module IOM B du plateau d'extension 2 et le port 1A du module IOM B du plateau d'extension 3.

     k) Connectez un câble FC entre le port 1B du module IOM B du plateau d'extension 4 et le port 1A du module IOM B du plateau d'extension 5.

     l) Connectez un câble FC entre le port 1B du module IOM B du plateau d'extension 5 et le port 1A du module IOM B du plateau d'extension 6.

     h) Affichez l'illustration de la connexion des câbles.

  Mise sous tension des nouveaux plateaux d'extension

  1. Assurez-vous, pour les plateaux ajoutés, que le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) a été configuré avec l'adresse MAC correspondante pour les cartes contrôleur ou les modules E/S avant de procéder à la mise sous tension. Si aucun serveur DHCP n'est disponible, le plateau de contrôleur emploie par défaut les adresses IP statiques internes.

  2. Vérifiez que les commutateurs des alimentations/ventilateurs sont sur la position Off pour tous les nouveaux plateaux.

  3. Connectez les câbles d'alimentation entre chaque nouvel ensemble alimentation/ventilateur de plateau et une différente barrette d'alimentation dans l'armoire.

     a) Affichez l'illustration de l'emplacement du connecteur d'alimentation/ventilateur.

  4. Mettez les commutateurs d'alimentation/ventilateur à l'arrière de chaque nouveau plateau sur la position On.

     a) Affichez l'illustration de l'emplacement du commutateur d'alimentation/ventilateur.

  5. Pendant la mise sous tension des nouveaux plateaux, les DEL vertes et jaunes situées à l'avant et à l'arrière des plateaux s'allument et s'éteignent par intermittence. La mise sous tension des plateaux peut prendre plusieurs minutes.

  6. Quand les DEL cessent de clignoter, vérifiez que toutes les DEL vertes sont allumées et que toutes les DEL jaunes sont éteintes sur chaque nouveau plateau.

  Mise à jour de l'inventaire

  1. Désactivez la fonction de réserve de CRM.

     a) Cliquez sur Relâcher.

  2. Il est indispensable que l'agent soit exécuté.

     a) Exécutez l'agent.

     b) Dans la fenêtre Récapitulatif des agents, sélectionnez sous la colonne Ajouter un agent la case correspondant à l'hôte auquel le nouveau plateau est branché.

     c) Cliquez sur Exécuter l'agent pour exécuter l'agent.

  3. Une fois l'agent exécuté, les Détails du périphérique (module de baie) devront être contrôlés pour confirmer l'état Activé (« Enabled ») et le statut OK de toutes les FRU.

     a) Vérifiez les informations détaillées sur le périphérique.

     b) Dans la fenêtre Périphériques, sélectionnez le nom du nouveau module de baie dans la colonne Nom.

     c) Dans la fenêtre Détails du périphérique, cliquez sur FRU dans la partie supérieure gauche de l'écran ou descendez jusqu'à la section des FRU.

     d) Dans la colonne de gauche sous FRU, sélectionnez chaque type de FRU pour vérifier si l'état est Activé (« Enabled ») et le statut OK.

  4. Le nouvel élément de stockage devrait maintenant être prêt pour être utilisé par le client.