Retrait / remplacement d'une batterie de contrôleur

Le contrôleur/batterie"A" se trouve dans le coin supérieur gauche, tandis que le contrôleur/batterie "B" se trouve dans le coin inférieur droit (en regardant le plateau par l'arrière).

Pour retirer et remplacer la batterie du contrôleur :

Poussez et maintenez la languette d'arrêt vers le levier de la batterie puis utilisez le levier pour extraire la batterie du contrôleur.

Remarque : Cette figure illustre le retrait / remplacement de la batterie du contrôleur "A". Veillez à retirer / remplacer la batterie du contrôleur correct.