Retrait et remplacement d'une batterie de contrôleur

$DEV_NAME $FRU_NAME, a été sélectionné.

Pour préparer cette opération de maintenance, procédez comme suit :

- Activez la fonction du Common Raid Module (CRM) de réserve.

  1. Réservez le CRM pour la maintenance.

  2. Entrez une description de l'opération de maintenance (remplacement d'une batterie de contrôleur).

  3. Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

  4. Sélectionnez le bouton Réserver.

     a) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

- Respectez toutes les précautions ESD.

  Retrait et remplacement d'une batterie de contrôleur

  1. Si nécessaire, allumez la DEL blanche de localisation pour vous aider à localiser le plateau concerné :

     a) Allumez la DEL blanche de localisation.

     b) Affichez l'illustration de l'emplacement de la DEL blanche de localisation du plateau.

  2. Localisez la batterie en panne en contrôlant les voyants d'erreur. Si une erreur est détectée, la DEL (ambre) de besoin de maintenance sera allumé et la DEL (bleue) de maintenance autorisée doit être allumée.

     a) La batterie "A" fait partie du contrôleur "A" dans le coin supérieur gauche du plateau, tandis que la batterie "B" fait partie du contrôleur "B"dans le coin inférieur droit du plateau (en regardant le plateau par l'arrière).

     b) Affichez l'illustration de la DEL et de l'emplacement de la batterie.

  3. Vérifiez si la batterie est prête à être retiré.

     a) L'État de la batterie doit être "Activé, mais hors ligne" et son Statut "Erreur".

     b) Si L'État et le Statut de la batterie ne sont pas "Activé, mais hors ligne" et "Erreur", contactez votre fournisseur Sun Service ou votre niveau d'assistance technique suivant.

     Important : Risque de perte de l'accès aux données - Ne retirez jamais un ensemble batterie si la DEL bleue de maintenance autorisée n'est pas allumée.

  4. Si la batterie est prête à être retirée, poussez et maintenez la languette d'arrêt vers le levier de la batterie puis utilisez le levier pour extraire la batterie du contrôleur.

     Important : Ne retirez pas le contrôleur pour remplacer la batterie.

     a) Affichez l'illustration du retrait de la batterie.

  5. Déballez la nouvelle batterie, conservez l'emballage pour renvoyer la batterie défectueuse ou jetez la batterie conformément aux réglementations en vigueur. Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez la batterie neuf ou défectueuse.

  6. Insérez la nouvelle batterie jusqu'à ce qu'elle entre dans le connecteur et que la DEL s'allume.

     a) Toutes les DEL de panne doivent être éteintes.

     b) La DEL de batterie chargée (lumière verte fixe) ou en charge (lumière verte clignotante) doit être allumée.

     c) Affichez l'illustration de l'emplacement de la DEL de la batterie.

  7. Vérifiez l'État et le Statut de la batterie.

     a) L'État de la batterie doit être "Activé" et son Statut "OK".

     b) Si L'État et le Statut de la batterie ne sont pas "Activé" et "OK", contactez votre fournisseur Sun Service ou votre niveau d'assistance technique suivant.

     Remarque : Le Statut de la batterie peut être "Endommagé" jusqu'à ce qu'elle soit complètement chargée.

  8. Il faut maintenant définir l'âge de la batterie.

     a) Définissez l'âge de la batterie.

     ATTENTION : risque de perte de données. Si l'âge de la batterie n'est pas correctement défini, vous risquez de ne pas être averti en temps voulu de la nécessité de changer la batterie et pouvez perdre des données.

  9. Éteignez la DEL blanche utilisée pour localiser le CRM.

     a) Éteignez la DEL blanche de localisation.

  10. Désactivez la fonction de réserve de CRM.

      a) Cliquez sur le bouton Relâcher.