Retrait et remplacement d'un logement de disque

$DEV_NAME $FRU_NAME, a été sélectionné.

Pour préparer cette opération de maintenance, procédez comme suit :

IMPORTANT : cette procédure est gênante pour le client.

1. Assurez-vous que le client a sauvegardé toutes les données sur la baie de stockage avant de la mettre hors tension.

2. Arrêtez toutes les E/S système en direction de la baie de stockage avant de la mettre hors tension.

- Activez la fonction de réserve de Common Raid Module (CRM) ou de Common Expansion Module (CEM).

  1. Réservez le CRM/CEM pour la maintenance.

  2. Entrez une description de l'opération de maintenance (par ex. : remplacement d'un logement de disque).

  3. Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

  4. Cliquez sur Réserver.

     a) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

- Si possible, générez un inventaire des FRU actuelles.

- Respectez toutes les précautions ESD.

  Pour retirer et remplacer un logement de disque

  Important : il est inutile de retirer le plateau de l'armoire pour compléter cette procédure de maintenance.

  1. Si nécessaire, allumez la DEL blanche de localisation pour vous aider à localiser le plateau concerné :

     a) Allumez la DEL blanche de localisation.

     b) Affichez l'illustration de l'emplacement de la DEL blanche de localisation du plateau.

  2. Si possible, vérifiez l'état et le statut du CRM/CEM et de toutes les FRU.

  3. De l'arrière, mettez les interrupteurs des alimentations sur la position Off en commençant par le plateau d'où le midplane doit être retiré.

     a) Affichez l'illustration de l'emplacement du commutateur d'alimentation/ventilateur.

  4. Débranchez les câbles d'alimentation de chaque alimentation dans le plateau concerné.

  Dégagement des contrôleurs/IOM

  1. Le contrôleur/IOM A se trouve dans le coin supérieur gauche du plateau, tandis que le contrôleur/IOM B se trouve dans le coin inférieur droit du plateau.

  2. Débranchez les câbles d'interface de l'hôte (le cas échéant) et les câbles d'interface du plateau d'extension (le cas échéant) Assurez-vous que tous les câbles sont dûment étiquetés avant de les retirer.

  3. Pour remplacer le contrôleur/IOM A, appuyez sur la languette à droite du levier tout en soulevant le levier pour déverrouiller le contrôleur/IOM et permettre son extraction partielle du plateau. Si le contrôleur/IOM B doit être remplacé, appuyez sur la languette à gauche du levier tout en abaissant le levier pour déverrouiller le contrôleur/IOM et permettre son extraction partielle du plateau.

     a) Affichez l'illustration du retrait du contrôleur/IOM.

  Dégagement des ensembles alimentation/ventilateur

  1. L'ensemble alimentation/ventilateur A se trouve dans le coin supérieur droit du plateau, tandis que l'ensemble alimentation/ventilateur B se trouve dans le coin inférieur gauche du plateau.

     a) Affichez l'illustration de l'emplacement de l'ensemble alimentation/ventilateur.

  2. Si l'ensemble alimentation/ventilateur A doit être remplacé, soulevez le levier pour le déverrouiller, puis sortez-le partiellement du plateau. Si l'ensemble alimentation/ventilateur B doit être remplacé, soulevez le levier pour le déverrouiller, puis sortez-le partiellement du plateau.

     a) Affichez l'illustration du retrait de l'ensemble alimentation/ventilateur.

  Retrait des unités de disque

  1. Lorsque que vous retirez les unités de disque, étiquetez chacune d'elles en reportant son emplacement dans le plateau de sorte à pouvoir les remettre aux emplacements corrects.

     Important :si les disques ne sont pas remis aux emplacements corrects, des données risquent d'être perdues.

     a) Les unités de disque sont numérotées de 1 à 16, en partant de la gauche du plateau.

     b) Consultez l'illustration de l'emplacement des unités de disque.

  2. Abaissez la détente du loquet de l'unité pour ouvrir la poignée de l'unité.

     a) Affichez l'illustration du retrait d'une unité de disque.

  3. À l'aide de la poignée de verrouillage, retirez l'unité de disque du plateau défectueux.

  4. Posez délicatement le disque retiré sur une surface dépourvue de charges électrostatiques.

  5. Répétez les étapes de 1 à 4 pour le retrait des disques restants.

     Retrait du logement de disque du plateau

     1. En passant par l'avant, retirez les 4 vis (2 de chaque côté) qui fixent le plateau au cadre de l'armoire.

        a) Affichez l'illustration du retrait des vis de montage avant.

     2. Desserrez les 4 vis (2 en haut et 2 en bas) de fixation du logement de disque.

        a) Affichez l'illustration du retrait du logement de disque.

     3. Tirez le logement de disque vers le haut pour l'extraire du plateau.

     Installation du nouveau logement de disque

     1. Déballez le nouveau logement de disque et conservez l'emballage pour renvoyer le logement de disque défectueux. Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez le nouveau ou l'ancien logement de disque.

     2. Faites glisser à fond le logement de disque dans le plateau en s'assurant qu'il est bien en place. Veillez à ne pas endommager les joints.

        a) Affichez l'illustration de l'installation du logement de disque.

     3. Serrez les 4 vis (2 en haut et 2 en bas) de fixation du logement de disque.

        a) Affichez l'illustration du serrage des vis du logement de disque.

     4. Serrez les quatre vis qui maintiennent le plateau sur la partie avant de la structure de l'armoire.

        a) Consultez l'illustration de la fixation de l'avant du plateau.

     Finalisation du remplacement du logement de disque

  6. Installation des disques

     1. Insérez délicatement le disque dans le nouveau logement jusqu'à ce qu'il soit bien en place dans le connecteur du midplane.

     2. Abaissez la poignée de l'unité pour bien fixer l'unité. Vous entendrez un clic lorsque l'unité est complètement insérée.

     3. Répétez les étapes de 1 à 2 pour les autres disques.

  7. Remise en place du contrôleur

     1. Poussez le contrôleur A jusqu'à sa connexion dans le connecteur du midplane et poussez le levier en position de verrouillage.

     2. Poussez le contrôleur B jusqu'à sa connexion dans le connecteur du midplane et poussez le levier en position de verrouillage.

     3. Branchez les câbles d'interface de l'hôte (le cas échéant) et les câbles d'interface du plateau d'extension (le cas échéant) dans les ports correspondants.

  8. Remise en place des alimentations

     1. Vérifiez que les interrupteurs de mise sous tension sur les alimentation sont tous sur la position Off.

     2. Poussez le contrôleur A jusqu'à sa connexion dans le connecteur du midplane et poussez le levier en position de verrouillage.

     3. Poussez le contrôleur B jusqu'à sa connexion dans le connecteur du midplane et poussez le levier en position de verrouillage.

     4. Branchez un cordon d'alimentation dans chaque ensemble alimentation/ventilateur.

     5. Amenez les interrupteurs de mise sous tension sur la position On.

     6. Les DEL vertes d'alimentation doivent être allumées.

     7. Quelques minutes sont nécessaires pour que le plateau et les disques soient complètement prêts.

     8. Observez les DEL sur les disques, les contrôleurs et les alimentations.

     9. Vérifiez que le statut est maintenant OK pour toutes les FRU.

        a) L'état doit être Activé (« Enable ») et le statut OK.

        b) Si l'état de toutes les FRU n'est pas Activé (« Enable ») et le statut OK, contactez votre fournisseur Sun Service ou votre niveau d'assistance technique suivant.

     10. Un nouvel inventaire des FRU devra être créé pour le nouveau logement de disque : générez un nouvel inventaire des FRU.

     11. Désactivez la fonction de réserve de CRM/CEM.

         a) Cliquez sur Relâcher.