Retrait de disques d'un Common Raid Module (CRM) ou d'un Common Expansion Module (CEM)

$DEV_NAME $FRU_NAME, a été sélectionné.

Pour préparer cette opération de maintenance, procédez comme suit :

- Activez la fonction de réserve du Common Raid Module (CRM) ou du Common Expansion Module (CEM).

  1. Réservez le CRM/CEM pour la maintenance.

  2. Entrez une description de l'opération de maintenance (par ex. : retrait de disques).

  3. Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

  4. Sélectionnez le bouton Réserver.

     a) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

- Vous devrez générer un inventaire des FRU de base : Générez un inventaire des FRU de base.

  a) Sélectionnez le bouton Générer un inventaire dans la partie droite de l'écran.

  Remarque : AUCUNE table de sortie ne sera affichée après la génération de l'inventaire de base.

- Respectez toutes les précautions ESD.

- IMPORTANT : assurez-vous que le client a effacé toutes les données des disques à retirer et qu'aucune activité n'a lieu sur ces derniers.

  Pour retirer des disques

  1. Si nécessaire, allumez la DEL blanche de localisation pour vous aider à localiser le plateau concerné :

     a) Allumez la DEL blanche de localisation.

     b) Affichez l'illustration de l'emplacement des DEL des disques du plateau.

  2. Vérifiez l'emplacement des slots des disques à retirer : Vérifiez les emplacements des disques.

     a) Les disques sont numérotés de 1 à 16, en partant de la gauche du CRM/CEM.

     b) Affichez l'illustration de l'emplacement des disques.

     c) Assurez-vous que le premier disque à retirer est la premier disponible en partant de la droite.

     ATTENTION : vous risquez de perdre des données en cas de retrait d'un disque actif. Si vous retirez par mégarde un disque en cours d'activité, patientez pendant au moins 30 secondes avant de le réinsérer.

  3. Déballez les unités de disque vierge au fur et à mesure que vous les installez. Conservez l'emballage pour renvoyer, si nécessaire, les disques retirés. Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez le nouveau disque ou l'ancien.

  4. Retirez le disque en relevant le levier et en le tirant vers vous.

     a) Affichez l'illustration du retrait d'un disque.

  5. Rabaissez le levier sur le disque retiré pour le protéger contre tout dommage éventuel.

  6. Poussez le mécanisme de déverrouillage pour libérer le disque vierge à installer.

  7. Insérez le disque vierge et poussez-le à fond jusqu'à ce qu'il s'encastre dans le connecteur du midplane.

  8. Abaissez le levier du disque vierge pour bien fixer le disque. Le déclic du levier indique que le disque est bien en place.

  9. Répétez les étapes 3 à 8 pour chaque disque à retirer.

  10. Vérifiez si le Statut du disque est "OK" pour tous les disques.

      a) L'État des disques encore installés doit être "Activé" et leur Statut "OK".

      b) L'État des emplacements des disques retirés doit être "Autre" et leur Statut "Supprimé".

  11. Un nouvel inventaire des FRU devra être créé pour les nouveaux disques : Générez un nouvel inventaire des FRU.

      a) Sélectionnez le bouton Générer un inventaire dans la partie droite de l'écran.

      Remarque : une fois le nouvel inventaire généré, une table présentant les unités de disque retirées s'affiche à l'écran.

  12. Éteignez les DEL ambres utilisées pour localiser le CRM/CEM.

      a) Éteignez les DEL du plateau.

  13. Désactivez la fonction de réserve de CRM/CEM.

      a) Cliquez sur le bouton Relâcher.