Mise hors ligne d'un contrôleur

$DEV_NAME $FRU_NAME, a été sélectionné.

Pour préparer cette opération de maintenance, respectez les conditions importantes suivantes :

- Activez la fonction de réserve de Common Storage Module (CSM) ou de Common Expansion Module (CEM).

  1. Réservez le CSM/CEM pour la maintenance.

  2. Entrez une description de l'opération de maintenance (par ex. : mise hors ligne d'un contrôleur).

  3. Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

  4. Cliquez sur Réserver.

     a) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

- Vérifiez que tous les pilotes multi-acheminement sont installés sur l'hôte. Si les pilotes multi-acheminement ne sont PAS installés, des erreurs E/S surviendront quand le contrôleur sera mis hors ligne.

- Mettre un contrôleur hors ligne le rend indisponible pour les opérations E/S et en déplace les volumes sur l'autre contrôleur sans que l'accès aux volumes ne soit affecté.

- Mettre un contrôleur hors ligne réduit considérablement la performance.

- Avant de mettre un contrôleur hors ligne, assurez-vous que le client est au courant de cette opération.

  Pour mettre un contrôleur hors ligne

  1. Mettez le contrôleur hors ligne.

  2. Vérifiez si le contrôleur est bien hors ligne.

     a) L'état de la carte contrôleur devrait être Activé mais hors ligne (« Enabled but Offline ») et son statut Erreur (« Error »).

  3. Effectuez l'opération de maintenance.

  Pour mettre un contrôleur en ligne

  1. Mettez le contrôleur en ligne.

  2. Vérifiez que le contrôleur est en ligne.

     a) L'état de la carte contrôleur doit être Activé (« Enabled ») et son satut OK.

  3. Les volumes devront être redistribués vers le gestionnaire/contrôleur préféré : redistribuez les volumes

  4. Vous devez alors exécuter l'agent pour fournir une mise à jour actuelle des volumes et le gestionnaire/contrôleur préféré.

     a) Exécutez l'agent.

     b) Dans la fenêtre Récapitulatif des agents, sélectionnez sous la colonne Ajouter un agent la case correspondant à l'hôte auquel le nouveau plateau est branché.

     c) Cliquez sur Exécuter l'agent pour exécuter l'agent.

  5. Une fois l'agent exécuté, vérifiez que les volumes sont maintenant sur leur gestionnaire/contrôleur préféré Vérifiez les volumes.

     a) Dans la page Détails du périphérique, sous Composants logiques, sélectionnez Volume.

     b) Dans la page Récapitulatif des volumes, sélectionnez le nom de volume approprié.

     c) Dans la page Détails du volume, sous la colonne Propriété, cherchez Sur le gestionnaire préféré et vérifiez que la valeur est Vrai.

  6. Si les volumes ne sont pas sur leur gestionnaire/contrôleur préféré, ou que l'état et le statut du contrôleur ne sont pas tels que prévu, contactez votre fournisseur Sun Service ou votre niveau d'assistance technique suivant.

  7. Désactivez la fonction de réserve de CSM/CEM.

     a) Cliquez sur Relâcher.