Retrait et remplacement d'un ensemble alimentation-ventilateur

$DEV_NAME $FRU_NAME, a été sélectionné.

Pour préparer cette opération de maintenance, procédez comme suit :

- Activez la fonction de réserve de Common Raid Module (CRM) ou de Common Expansion Module (CEM).

  1. Réservez le CRM/CEM pour la maintenance.

  2. Entrez une description de l'opération de maintenance (remplacement d'un ensemble alimentation-ventilateur).

  3. Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

  4. Sélectionnez le bouton Réserver.

     a) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

- Générez un inventaire des FRU actuelles.

- Respectez toutes les précautions ESD.

  Pour retirer et remplacer une alimentation

  1. Si nécessaire, allumez la DEL blanche de localisation pour vous aider à localiser le plateau concerné :

     a) Allumez la DEL blanche de localisation.

     b) Affichez l'illustration de l'emplacement de la DEL blanche de localisation

  2. L'ensemble alimentation/ventilateur A se trouve dans le coin supérieur droit du plateau, tandis que l'ensemble alimentation/ventilateur B se trouve dans le coin inférieur gauche du plateau (en regardant le plateau par l'arrière).

     a) Affichez l'illustration de l'emplacement de l'ensemble alimentation/ventilateur.

  3. Localisez l'alimentation-ventilateur en panne en contrôlant les voyants d'erreur. Si une erreur est détectée, la DEL (ambre) de besoin de maintenance sera allumé et la DEL (bleue) de maintenance autorisée doit être allumée.

     a) Affichez l'illustration de l'emplacement de la DEL de l'alimentation/ventilateur.

  4. Vérifiez si l'ensemble alimentation/ventilateur est prêt à être retiré.

     a) L'État de l'ensemble alimentation/ventilateur doit être "Activé, mais hors ligne" et son Statut "Erreur".

     b) Si le Statut de l'ensemble alimentation/ventilateur n'est pas "Erreur", contactez votre fournisseur Sun Service ou votre niveau d'assistance technique suivant.

     Important : Risque de perte de l'accès aux données - Ne retirez jamais un ensemble alimentation/ventilateur si la DEL bleue de maintenance autorisée n'est pas allumée.

  5. Mettez sur la position Off (arrêt) le commutateur d'alimentation situé à l'arrière de l'ensemble alimentation/ventilateur défectueux.

     a) Affichez l'illustration de l'interrupteur de mise sous tension

  6. Débranchez le cordon d'alimentation de l'ensemble alimentation/ventilateur.

  7. Si l'ensemble alimentation/ventilateur "A" doit être remplacé, soulevez le levier pour le déverrouiller puis sortez-le du plateau. Si l'ensemble alimentation/ventilateur "B" doit être remplacé, soulevez le levier pour le déverrouiller puis sortez-le du plateau.

     a) Affichez l'illustration du retrait de l'ensemble alimentation/ventilateur.

  8. Déballez le nouvel ensemble alimentation/ventilateur et conservez l'emballage pour renvoyer l'ensemble alimentation/ventilateur en panne. Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez le nouvel ou l'ancien ensemble alimentation/ventilateur.

  9. Vérifiez que l'interrupteur de mise sous tension sur l'ensemble alimentation/ventilateur est sur la position Off (arrêt).

  10. Insérez le nouvel ensemble alimentation/ventilateur jusqu'à sa connexion dans le connecteur du midplane et poussez le levier en position de verrouillage.

  11. Branchez le cordon d'alimentation dans l'ensemble alimentation/ventilateur.

  12. Placez l'interrupteur de mise sous tension sur la position "On" (marche).

  13. Les DEL vertes de l'ensemble alimentation/ventilateur doivent être allumées.

      a) Affichez l'illustration de l'emplacement de la DEL de l'alimentation/ventilateur.

  14. Vérifiez l'État et le Statut du nouvel ensemble alimentation/ventilateur.

      a) L'État de l'ensemble alimentation/ventilateur "Activé" et son Statut "OK".

      b) Si L'État et le Statut de l'ensemble alimentation/ventilateur ne sont pas "Activé" et "OK", contactez votre fournisseur Sun Service ou votre niveau d'assistance technique suivant.

  15. Un nouvel inventaire des FRU devra être créé pour le nouvel ensemble alimentation/ventilateur : Générez un nouvel inventaire des FRU.

  16. Éteignez la DEL blanche de localisation du CRM/CEM.

      a) Éteignez la DEL blanche de localisation.

  17. Désactivez la fonction de réserve de CRM/CEM.

      a) Cliquez sur le bouton Relâcher.