Ajout de nouvelles unités de disque à un Common Storage Module (CSM) ou un Common Expansion Module (CEM)

$DEV_NAME $FRU_NAME, a été sélectionné.

Pour préparer cette opération de maintenance, procédez comme suit :

- Activez la fonction de réserve de Common Storage Module (CSM) ou de Common Expansion Module (CEM).

  1. Réservez le CSM/CEM pour la maintenance.

  2. Entrez une description de l'opération de maintenance (par ex. : ajout d'unités de disque).

  3. Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

  4. Sélectionnez le bouton Réserver.

     a) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

- Vous devrez générer un inventaire des FRU de ligne de base : générez un inventaire des FRU de ligne de base.

  a) Sélectionnez le bouton Générer un inventaire dans la partie droite de l'écran.

  Remarque : AUCUNE table de sortie ne sera affichée après la génération de l'inventaire de ligne de base.

- Respectez toutes les précautions ESD.

- Important : Lors de l'ajout d'unités de disque, assurez-vous d'ajouter des unités FC à des plateaux d'unités FC et des unités SATA à des plateaux d'unités SATA. En effet, il est IMPOSSIBLE d'utiliser à la fois des unités de disque FC et SATA sur un même plateau.

  Pour ajouter de nouvelles unités de disque

  1. Si nécessaire, activez les DEL clignotantes jaunes pour vous aider à localiser le plateau concerné :

     a) Allumez les DEL jaunes des unités de disque du plateau.

     b) Affichez l'illustration de l'emplacement des DEL des unités de disque du plateau.

  2. Vérifiez les emplacements d'unités auxquels seront ajoutées les nouvelles unités de disque : vérifiez les emplacements des unités.

     a) Les unités de disque sont numérotées de 1 à 14, en partant de la gauche du CSM/CEM.

     b) Affichez l'illustration de l'emplacement des unités de disque.

     c) Assurez-vous de commencer par remplacer la première unité disponible à partir de la gauche.

     ATTENTION : vous risquez de perdre des données en cas de retrait d'une unité de disque active. Si une unité de disque active est retirée par mégarde, patientez pendant au moins 30 secondes avant de la réinsérer.

  3. Déballez les unités de disque vierges au fur et à mesure que vous les installez. Conservez l'ensemble des matériaux d'emballage pour retourner les unités de disque vierges dedans. Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez la nouvelle unité de disque ou l'ancienne.

  4. Retirez l'unité de disque vierge en soulevant le levier et en la tirant vers vous.

     a) Affichez l'illustration du retrait d'une unité de disque.

  5. Abaissez la poignée du loquet de l'unité de disque vierge retirée pour la protéger contre tout dommage éventuel.

  6. Poussez le mécanisme de dégagement du loquet pour ouvrir la poignée de l'unité de disque à installer.

  7. Insérez la nouvelle unité de disque et enfoncez-la jusqu'à ce qu'elle se connecte au connecteur du midplane.

  8. Abaissez la poignée de l'unité vierge pour bien fixer l'unité. Vous entendrez un clic lorsque l'unité sera complètement insérée.

  9. Une fois l'unité de disque complètement insérée, la DEL Unité active verte clignotera avant de rester allumée en continu pour indiquer que l'unité est prête.

  10. Répétez les étapes 3 à 9 pour chaque unité de disque à ajouter.

  11. Vérifiez si le « Statut » de l'unité de disque est maintenant « OK » pour toutes les unités de disque.

      a) L'« État » de l'unité de disque devrait être « Activé » et son « Statut » « OK ».

  12. Un nouvel inventaire des FRU devra être créé pour les nouvelles unités de disque : générez un nouvel inventaire des FRU.

      a) Sélectionnez le bouton Générer un inventaire dans la partie droite de l'écran.

      Remarque : une fois le nouvel inventaire généré, une table présentant les nouvelles unités de disque s'affiche à l'écran.

  13. Éteignez les DEL jaunes utilisées pour localiser le CSM/CEM.

      a) Éteignez les DEL du plateau.

  14. Désactivez la fonction de réserve de CSM/CEM.

      a) Cliquez sur le bouton Relâcher.

  15. Vous pouvez désormais vérifier le niveau de révision des nouvelles unités de disque pour en confirmer la compatibilité : validez le niveau de révision.

      a) Dans l'écran Contrôle des révisions, sélectionnez l'hôte approprié dans la zone de liste déroulante.

      b) Sélectionnez la matrice appropriée dans la zone de liste déroulante.

      c) Sélectionnez le plateau approprié dans la zone de liste déroulante Module.

      d) Si un e-mail est demandé, entrez l'adresse e-mail appropriée.

      e) Cliquez sur l'onglet « Exécuter ».