Emplacement des DEL des ports des plateaux d'extension

Emplacement et définition des DEL des ports des plateaux d'extension

Ports d'extension 1A (Entrée), 1B (Sortie)

Deux ports FC de 4 ou 2 Gbits sont utilisés pour la connexion à un contrôleur de baie de disques et/ou à des plateaux d'extension additionnels.

Port série

Le port série permet l'accès au terminal pour afficher ou configurer l'adresse IP du plateau et pour retrouver un mot de passe oublié donnant accès au plateau.