Remplacement / suppression d'un module IOM et d'un contrôleur RAID

Le contrôleur/IOM "A" se trouve dans le coin supérieur gauche, tandis que le contrôleur/IOM "B" se trouve dans le coin inférieur droit (en regardant le plateau par l'arrière).

Pour retirer et remplacer le contrôleur ou l'IOM, il faut :

Si le contrôleur/IOM "A" doit être remplacé, appuyez sur la languette à droite du levier (1) tout en soulevant le levier pour déverrouiller le contrôleur/IOM et permettre son extraction du plateau. Si le contrôleur/IOM "B" doit être remplacé, appuyez sur la languette à gauche du levier (1) tout en abaissant le levier pour déverrouiller le contrôleur/IOM et permettre son extraction du plateau.

Remarque : Cette figure illustre le retrait / remplacement du contrôleur/IOM "B". Veillez à retirer / remplacer le contrôleur/IOM correct.