Emplacement des DEL des plateaux de contrôleur et d'extension

Définitions de DEL des ports d'extension et de l'hôte du plateau de contrôleur.

Ports d'hôte (Ch1 - Ch4)

Il y a quatre ports SFP (Small Form-factor Plug-in) 4, 2 ou 1 Gbit/s. Le port hôte Ch4 est réservé pour les réplications à distance.

Ports Ethernet (1 et 2)

Les ports Ethernet RJ-45 sont utilisés pour la gestion out-of-band du contrôleur RAID. Un périphérique Ethernet interne fournit une connectivité full-duplex à 10 Mbit/s et 100 Mbit/s standard.

Ports d'extension (P1 et P2)

Les ports FC 4 et 2 Gbits sont utilisés pour la connexion au périphérique FC et aux plateaux d'extension.

Port série

Le port série permet l'accès au terminal pour afficher ou configurer l'adresse IP du plateau et pour récupérer un mot de passe oublié d'accès au plateau.