Retrait et remplacement d'un transcepteur SFP

$DEV_NAME $FRU_NAME, a été sélectionné.

Pour préparer cette opération de maintenance, procédez comme suit :

- Activez la fonction de réserve de Common Storage Module (CSM) ou de Common Expansion Module (CEM).

  1. Réservez le CSM/CEM pour la maintenance.

  2. Entrez une description de l'opération de maintenance (remplacement d'un transcepteur SFP).

  3. Sélectionnez la durée prévue de l'opération de maintenance dans la liste déroulante.

  4. Sélectionnez le bouton Réserver.

     a) Les autres utilisateurs seront avertis de l'exécution de cette opération de maintenance lorsqu'ils se connecteront.

- Générez un inventaire des FRU actuelles.

- Respectez toutes les précautions ESD.

  Pour retirer et remplacer un transcepteur SFP

  1. Si nécessaire, activez les DEL clignotantes jaunes pour vous aider à localiser le plateau concerné :

     a) Allumez les DEL ambres des disques du plateau.

     b) Affichez l'illustration de l'emplacement des DEL des disques du plateau.

     Remarque : toutes les DEL jaunes des disques vont clignoter.

  2. Retirez si nécessaire le capot arrière.

  3. De l'arrière, localisez le transcepteur SFP en contrôlant les voyants de panne. S'il y a une panne, la DEL jaune sera allumée.

     a) L'écran sous chaque port de connecteur identifie l'Hôte 1 (gauche) et l'Hôte 2 (droite) sur chaque contrôleur de plateau (en regardant le CSM/CEM par l'arrière).

     b) Affichez l'emplacement des module E/S (IOM).

  4. Vérifiez si le transcepteur SFP est prêt à être retiré.

     a) Le statut du transcepteur SFP doit être « failed ».

     b) Si le statut du transcepteur SFP n'est pas « failed », appelez votre fournisseur Sun Service.

  5. Débranchez les câbles d'interface à fibres optiques en appuyant sur l'extrémité du connecteur du câble. Assurez-vous que tous les câbles sont dûment étiquetés avant de les retirer. Les câbles sont fragiles ; veillez à les manipuler avec précaution.

     a) Affichez l'illustration des câbles d'interface à fibres optiques et du transcepteur SFP.

  6. Retirez le transcepteur SFPdu contrôleur en appuyant sur le petit levier en haut du transcepteur.

     a) Affichez l'illustration du retrait du transcepteur SFP.

  7. Déballez le nouveau transcepteur SFP et vérifiez qu'il est identique à celui que vous remplacez. Conservez l'emballage pour renvoyer le transcepteur SFP défectueux. Faites particulièrement attention lorsque vous manipulez le transcepteur SFP neuf ou défectueux.

  8. Insérez le transcepteur SFP jusqu'au déclic, indiquant qu'il est bien en place.

  9. Insérez le câble d'interface à fibres optiques jusqu'au déclic, indiquant qu'il est bien en place.

     b) La DEL verte de la liaison du connecteur hôte doit être allumée.

     c) Vérifiez que les DEL de contournement et de panne sont éteintes.

  10. Vérifiez que le Statut du contrôleur est "OK".

      a) Le Statut du contrôleur devrait être "OK" et sa Disponibilité "Running/Full Power".

  11. Un nouvel inventaire des FRU devra être créé pour le nouveau contrôleur : Générez un nouvel inventaire des FRU.

  12. Éteignez les DEL jaunes utilisées pour localiser le CSM/CEM.

      a) Éteignez les DEL du plateau.

  13. Désactivez la fonction de réserve de CSM/CEM.

      a) Cliquez sur le bouton Relâcher.