ストレージアレイ (トレイ) の取り外し

この保守作業の準備として、次のことを行います。

- 共通ストレージモジュール (CSM) または共通拡張モジュール (CEM) の予約機能を有効にします。

  1. 保守のために CSM/CEM を予約します。

  2. 保守作業の説明 (トレイの取り外し) を入力します。

  3. プルダウンメニューから保守作業の見積り所要時間を選択します。

  4. 「予約」ボタンを選択します。

     a) ログインしている他のユーザーには、この保守作業が進行中であることが通知されます。

- 重要: この手順はお客様に大きな影響があります。

- 電源を停止する前に、取り外すトレイへのシステム入出力が一切ないこと、すべてのトレイが接続されているこのと確認します。

- トレイの電源を停止する前に、お客様がトレイからすべてのデータを削除していることを確認します。

- この保守作業では、トレイ を持ち上げるのに 2 名の作業員が必要です。トレイの重さは最大で 43 kg (完全構成) になることがあります。

  あらゆる ESD 予防対策を講じます。

  トレイの電源を停止する

  注 :取り外すトレイに接続しているすべてのトレイの電源を停止する必要があります。

  1. 背面に回り、取り外すトレイの電源装置の電源スイッチを「オフ」にします。次に、接続されている他のすべてのトレイの電源装置の電源スイッチを「オフ」にします。

  ストレージトレイを取り外す手順は、次のとおりです。

  1. 取り外すトレイの各電源装置から電源ケーブルを抜き取ります。

  2. 入出力モジュールまたはコントローラカードから、すべての拡張およびホストインタフェースケーブルを抜き取ります。

  3. 背面に回り、キャビネットにトレイを固定しているネジを取り外します。

     a) 背面の取り付けネジ挿入の図を表示します。

  4. キャビネット正面に回り、トレイの側面のエンドキャップをすべて取り外します。

     a) エンドキャップの取り外しの図を表示します。

  5. キャビネットのフレームにトレイを固定している 4 本のネジを取り外します。

     a) 正面の取り付けネジの取り外しの図を表示します。

  6. 2 名がかりでキャビネットからトレイを出します。トレイは重いため、注意してください。

     a) トレイの取り外しの図を表示します。

  7. Install the appropriate number of filler panels for the removed tray.

  残りのトレイの電源を復元する

  1. 残りのトレイの電源装置の電源スイッチを「オン」にします。初めに拡張トレイ、最後にコントローラトレイの順で行います。

  2. すべてのトレイが準備完了するまでに数分の時間がかかります。緑色の ＬＥＤ だけが点灯していればトレイは準備完了の状態です。

  資産の更新

  注 :RAID コントローラ付きのトレイが取り外された場合は、資産からの削除が必要になります。手順 1 だけを行います。入出力モジュール付きの拡張トレイが取り外された場合は資産を更新する必要があります。手順 2 から始めてください。

  1. 取り外した RAID コントローラ付きのトレイは、資産から削除する必要があります。

     a) 資産からトレイを削除します。

     b) 「デバイス」ウィンドウで、「検出」列から、取り外したトレイの名前を選択します。

     c) 「削除」ボタンを選択します。

  2. 資産を更新するために、エージェントを実行する必要があります。

     a) エージェントを実行します。

     b) 「エージェントのサマリ」ウィンドウで、残りのトレイが接続されている適切なホストのチェックボックスを選択します。

     c) 「エージェントを実行」ボタンを選択して、エージェントを実行します。

  3. エージェントが実行されたら、「デバイスの詳細」で、そのすべての FRU について 「状態」が「使用可能」、「ステータス」が「正常」であることを確認します。

     a) 「デバイスの詳細」を表示します。

     b) 「デバイス」ウィンドウで、「名前」列の下からコントローラモジュールの名前を選択します。

     c) 「デバイスの詳細」ウィンドウで、画面の左上にある FRU の「ジャンプ先」を選択するか、「FRU」セクションを下方向にスクロールします。

     d) 「FRU」の左の列から FRU タイプを選択し、「状態」が「使用可能」、「ステータス」が「正常」であることを確認します。

  4. CSM/CEM の予約機能を無効にします。

     a) 「予約解除」ボタンを選択します。