共通ストレージモジュール (CSM) または共通拡張モジュール (CEM) からのディスクドライブの取り外し

$DEV_NAME が選択されています。

この保守作業の準備として、次のことを行います。

- 共通ストレージモジュール (CSM) または共通拡張モジュール (CEM) の予約機能を有効にします。

  1. 保守のために CSM/CEM を予約します。

  2. 保守作業の説明 (ディスクドライブの取り外し) を入力します。

  3. プルダウンメニューから保守作業の見積り所要時間を選択します。

  4. 「予約」ボタンを選択します。

     a) ログインしている他のユーザーには、この保守作業が進行中であることが通知されます。

- 最新の FRU 資産を生成します。

- あらゆる ESD 予防対策を講じます。

- 重要: 取り外す前に、お客様のディスクドライブからすべてのデータが削除されていること、またディスクドライブに対する活動が何もないことを確認してください。

  ディスクドライブの取り外し

  1. 適切なトレイがどれかを確認する場合は、オレンジ色の LED を点灯させてみます。

     a) トレイディスクのオレンジ色の LED を点灯させます。

     b) ディスクドライブの LED 位置の図を表示します。

     注 :空のディスクドライブ以外のすべてのディスクドライブのオレンジ色 LED が一回点滅します。

  2. 取り外すディスクドライブがあるドライブスロットの場所を確認します。ドライブの場所を確認します。

     a) ディスクドライブは、CSM の左側から順に 1 〜 14 の番号が付けられています。

     b) ディスクドライブの位置の図を表示します。

     c) 取り外そうとするディスクドライブが、存在するディスクドライブのうち一番右端に近いドライブであることを確認します。

     注意: アクティブなディスクドライブを取り外すと、データが失われることがあります。アクティブなディスクドライブを誤って取り外した場合は、30 秒ほど経過してから、再装着してください。

  3. 梱包から空のディスクドライブを取り出します。この取り出しは、取り付ける直前に 1 つ 1 つ行ってください。取り外したディスクドライブの返送に使用する必要がある場合、梱包材はすべて保管してください。取り外したディスクドライブや空のディスクドライブの取り扱いには注意してください。

  4. ディスクドライブのレバーを上に上げ、ドライブを引き出すことによって、ディスクドライブを取り外します。

     a) ディスクドライブの取り外しの図を表示します。

  5. 損傷を受けないよう、取り外したディスクドライブのラッチハンドルは押し下げておきます。

  6. 装着する空のディスクドライブのラッチリリースを押して、ハンドルを開きます。

  7. 空のディスクドライブを挿入し、ミッドプレーンのコネクタにしっかりと差し込まれるまで押し込みます。

  8. 空のディスクドライブのハンドルを押し下げて、ドライブをしっかりと固定します。空のドライブが完全に装着されるとカチッという音がします。

  9. ディスクドライブを取り外すたびに、手順 3 〜 8 を繰り返します。

  10. すべてのディスクドライブについて、その「ステータス」が「正常」であることを確認します。

      a) インストールされているディスクドライブの「状態」が「使用可能」、「ステータス」が「正常」になります。

      b) 取り外されたドライブのスロットは、「状態」が「その他」、「ステータス」が「その他」になります。

  11. ディスクドライブを取り外したら、新しい FRU 資産を作成する必要があります。 新しい FRU 資産を生成します。

  12. CSM/CEM の位置確認に使用するオレンジ色の LED を消灯します。

      a) トレイの LED を消灯します。

  13. CSM/CEM の予約機能を無効にします。

      a) 「予約解除」ボタンを選択します。