電源装置の交換

$DEV_NAME $FRU_NAME が選択されています。

この保守作業の準備として、次のことを行います。

- 共通ストレージモジュール (CSM) または共通拡張モジュール (CEM) の予約機能を有効にします。

  1. 保守のために CSM/CEM を予約します。

  2. 保守作業の説明 (電源装置の交換) を入力します。

  3. プルダウンメニューから保守作業の見積り所要時間を選択します。

  4. 「予約」ボタンを選択します。

     a) ログインしている他のユーザーには、この保守作業が進行中であることが通知されます。

- 最新の FRU 資産を生成します。

- あらゆる ESD 予防対策を講じます。

  電源装置の交換

  1. 適切なトレイがどれかを確認する場合は、オレンジ色の LED を点灯させてみます。

     a) トレイディスクのオレンジ色の LED を点灯させます。

     b) ディスクドライブの LED 位置の図を表示します。

     注 :ディスクドライブのオレンジ色のすべての LED が一回点滅します。

  2. 必要に応じて、背面カバーを取り除きます。

  3. 背面に回り、障害 LED を見ることによって問題のある電源装置を確認します。障害が検出されると、オレンジ色 LED が点灯します。

     a) 背面から CSM/CEM を見て、左側が電源装置「A」、右側が電源装置「B」です。

     b) 電源装置の位置の図を表示します。

  4. 電源装置が取り外してもよい状態であることを確認します。

     a) 電源装置のステータスは「不良」になっています。

     b) 電源装置が「不良」になっていない場合は、サービスプロバイダに連絡してください。

  5. 不良の電源装置の電源スイッチを「オフ」にします。

  6. 不良電源装置から電源コードを抜き取ります。

  7. 不良電源装置のプルリングをつまんで、レバーを解放します。レバーを開いて、ユニットから電源装置を引き出します。

     a) 電源装置の取り外しの図を表示します。

  8. 梱包から新しい電源装置を取り出します。不良電源装置の返送に使用するため、梱包材はすべて保管してください。新しい電源装置や不良電源装置の取り扱いには注意してください。

  9. 新しい電源装置の電源スイッチが「オフ」になっていることを確認します。

  10. 新しい電源装置のレバーが取り外した電源装置のレバーと同じ方向に開いていることを確認します。同じ方向でない場合は、反対の回転ポストの方向にレバーを動かします。レバーを押さえているネジを緩めるには、先端の小さいプラスのねじ回しが必要です。

  11. 新しい電源装置を挿入し、ミッドプレーンコネクタにしっかりと接続されるまで押し込んで、レバーを閉じます。

  12. 新しい電源装置に電源コードを接続します。

  13. 電源スイッチを「オン」にします。

  14. 緑色の電源 LED が「オン」になります。

  15. 新しい電源装置の「状態」と「ステータス」を確認する

      a) 電源装置の「状態」が「使用可能」、「ステータス」が「正常」になります。

  16. 新しいコントローラ用の新しい FRU 資産を作成する必要があります。 新しい FRU 資産を生成します。

  17. CSM/CEM の位置確認に使用するオレンジ色の LED を消灯します。

      a) トレイの LED を消灯します。

  18. CSM/CEM の予約機能を無効にします。

      a) 「予約解除」ボタンを選択します。