## 「通知の設定」ページ

このページでは、電子メール通知の設定パラメータを定義し、さまざまなリモート通知プロバイダを有効にできます。アスタリスク (*) の付いている項目は、必須フィールドです。

フィールド/ボタン | 説明
電子メール通知の設定
*この SMTP サーバーをリモートの電子メールサーバーとして使用 | リモート電子メール送信を処理する SMTP サーバーのアドレス。製品がインストールされているホストが電子メールを処理できない場合にだけ使用されます。
電子メールプログラムへのパス | SMTP サーバーを利用できない場合に使用する電子メールアプリケーションのサーバーパス。
送信者の電子メールアドレス | すべての電子メール送信で送信者として指定する電子メールアドレス。
電子メールの最大サイズ | 1 通の電子メールメッセージの最大許容サイズ。
8 時間以内の同一コンポーネントについての電子メールの最大数 | 同一コンポーネントについて 8 時間以内に許可される電子メールメッセージの数。
テスト用の電子メール... | クリックすると、テスト用電子メールサービスにテスト用電子メールを送信できます。
リモート通知の設定
プロバイダを選択 | 有効にする リモート通知プロバイダごとに、そのチェックボックスを選択します。 以下のオプションがあります。 NSCC - Network Storage Command Center Net Connect - Sun Net Connect SunMC - Sun Management Center SNMP トラップ
NSCC 設定情報
暗号化を有効 | 「はい」の場合は、Blowfish アルゴリズムを使用して NSCC への電子メールを暗号化し、MD5 チェックサムでメッセージを保護します。
Net Connect 設定情報:
最大サイズ | Net Connect ファイルの最大許容サイズ。
伝送方法 | ホストにインストールされた Net Connect バージョン。
SunMC 設定情報
IP 名/アドレス | SunMC サーバーの IP 名または IP アドレス。
ハートビート周期 | アクティビティが検出されない場合に、ハートビートメッセージを送信する周期。

### 関連項目

- リモート通知の構成
- 通知設定パラメータのリセット