共通ストレージモジュール (CSM) または共通拡張モジュール (CEM) への新しいディスクドライブの追加

$DEV_NAME が選択されています。

この保守作業の準備として、次のことを行います。

- 共通ストレージモジュール (CSM) または共通拡張モジュール (CEM) の予約機能を有効にします。

  1. 保守のために CSM/CEM を予約します。

  2. 保守作業の説明 (ディスクドライブの追加) を入力します。

  3. プルダウンメニューから保守作業の見積り所要時間を選択します。

  4. 「予約」ボタンを選択します。

     a) ログインしている他のユーザーには、この保守作業が進行中であることが通知されます。

- 最新の FRU 資産を生成します。

- あらゆる ESD 予防対策を講じます。

  新しいディスクドライブの追加する

  1. 適切なトレイがどれかを確認する場合は、オレンジ色の LED を点灯させてみます。

     a) トレイディスクのオレンジ色の LED を点灯させます。

     b) ディスクドライブの LED 位置の図を表示します。

     注 :空のディスクドライブ以外のすべてのディスクドライブのオレンジ色の LED が一回点滅します。

  2. 新しいディスクドライブを追加するドライブスロットの場所を確認します。ドライブの場所を確認します。

     a) ディスクドライブは、CSM/CEM の左側から順に 1 〜 14 の番号が付けられています。

     b) ディスクドライブの位置の図を表示します。

     c) 交換しようとする空のディスクドライブが、存在する空のディスクドライブのうち一番左端に近いドライブであることを確認します。

     注意: アクティブなディスクドライブを取り外すと、データが失われることがあります。アクティブなディスクドライブを誤って取り外した場合は、30 秒ほど経過してから、再装着してください。

  3. 梱包から新しいドライブを取り出します。この取り出しは、取り付ける直前に 1 つ 1 つ行ってください。空のディスクドライブの返送に使用するため、梱包材はすべて保管してください。新しいドライブや空のディスクドライブの取り扱いには注意してください。

  4. 空のディスクドライブのレバーを上に上げ、ドライブを引き出すことによって、空のディスクドライブを取り外します。

     a) 空のディスクドライブの取り外しの図を表示します。

  5. 損傷を受けないよう、取り外したディスクドライブのラッチハンドルは押し下げておきます。

  6. 新しいディスクドライブのラッチリリースを押して、ハンドルを開きます。

  7. 新しいディスクドライブを挿入し、ミッドプレーンのコネクタにしっかりと差し込まれるまで押し込みます。

  8. ドライブハンドルを押し込んで、ドライブをしっかりと固定します。ハンドルを押し込んでドライブが完全に挿入されると、クリック音がします。

  9. ディスクドライブが正しく挿入されると、ドライブの緑色のアクティブ LED が一回点滅してから点灯状態になり、使用可能であることを示します。

  10. 新しいディスクドライブを追加するたびに、手順 3 〜 9 を繰り返します。

  11. すべてのディスクドライブについて、その「ステータス」が「正常」であることを確認します。

      a) ディスクドライブの「状態」が「使用可能」、「ステータス」が「正常」になります。

  12. 新しいディスクドライブ用の新しい FRU 資産を作成する必要があります。 新しい FRU 資産を生成します。

  13. 新しいディスクドライブのリビジョンレベルを調べて、互換性があることを確認する必要があります。リビジョンレベルを確認します。

      a) 「リビジョンチェック」画面のドロップダウンボックスから適切なホストを選択します。

      b) ドロップダウンボックスから適切なマトリックスを選択します。

      c) 「モジュール」ドロップダウンボックスから適切なトレイを選択します。

      d) 電子メールが必要な場合は、適切な電子メールアドレスを入力します。

      e) 「実行」タブをクリックします。

  14. CSM/CEM の位置確認に使用するオレンジ色の LED を消灯します。

      a) トレイの LED を消灯します。

  15. CSM/CEM の予約機能を無効にします。

      a) 「予約解除」ボタンを選択します。