SFP 送受信機の交換

$DEV_NAME $FRU_NAME が選択されています。

この保守作業の準備として、次のことを行います。

- 共通ストレージモジュール (CSM) または共通拡張モジュール (CEM) の予約機能を有効にします。

  1. 保守のために CSM/CEM を予約します。

  2. 保守作業の説明 (SFP 送受信機の交換) を入力します。

  3. プルダウンメニューから保守作業の見積り所要時間を選択します。

  4. 「予約」ボタンを選択します。

     a) ログインしている他のユーザーには、この保守作業が進行中であることが通知されます。

- 最新の FRU 資産を生成します。

- あらゆる ESD 予防対策を講じます。

  SFP 送受信機の交換

  1. 適切なトレイがどれかを確認する場合は、オレンジ色の LED を点灯させてみます。

     a) トレイディスクのオレンジ色の LED を点灯させます。

     b) ディスクドライブの LED 位置の図を表示します。

     注 :ディスクドライブのオレンジ色のすべての LED が一回点滅します。

  2. 必要に応じて、背面カバーを取り除きます。

  3. 背面に回り、障害 LED を見ることによって問題のある SFP 送受信機を確認します。障害が検出されると、オレンジ色 LED が点灯します。

     a) 各トレイコントローラにある各コネクタポートの下のシルクスクリーンに Host 1 (背面から CSM/CEM を見て左) と Host 2 (背面から CSM/CEM を見て右) と記されています。

     b) SFP 送受信機を表示します。

  4. SFP 送受信機が取り外してもよい状態であることを確認します。

     a) SFP 送受信機のステータスは「不良」になっています。

     b) SFP 送受信機が「不良」になっていない場合は、サービスプロバイダに連絡してください。

  5. 光ファイバインタフェースケーブルのコネクタの底部分をつまむことによって、ケーブルを取り外します。すべてのケーブルにラベルを付けてから、取り外してください。ケーブルは繊細な部品です。取り扱いには注意してください。

     a)光ファイバケーブルと SFP 送受信機の図を表示します。

  6. 問題のある SFP 送受信機上面の透明の小さなレバーを手前に引くことによって、コントローラから送受信機を取り外します。

     a) SFP 送受信機の取り外しの図を表示します。

  7. 新しい SFP 送受信機を梱包から取り出し、現在の送受信機と同じタイプのものであることを確認します。不良の SFP 送受信機の返送に使用するため、梱包材はすべて保管してください。どちらの SFP 送受信機も、取り扱いには注意してください。

  8. SFP 送受信機を差し込みます。完全に装着されると、クリック音がします。

  9. 光ファイバインタフェースケーブルを接続します。完全に装着されると、クリック音がします。

     a) ホストコネクタリンクの緑色の LED が点灯します。

     b) バイパスおよび障害 LED が消灯していることを確認します。

  10. コントローラの「ステータス」が「正常」であることを確認します。

      a) 何も問題がない場合、コントローラの「ステータス」は「正常」、「可用性」は「実行中」または「フルパワー」になります。

  11. 新しいコントローラ用の新しい FRU 資産を作成する必要があります。 新しい FRU 資産を生成します。

  12. CSM/CEM の位置確認に使用するオレンジ色の LED を消灯します。

      a) トレイの LED を消灯します。

  13. CSM/CEM の予約機能を無効にします。

      a) 「予約解除」ボタンを選択します。