ファン部品の交換

$DEV_NAME $FRU_NAME が選択されています。

この保守作業の準備として、次のことを行います。

- 共通ストレージモジュール (CSM) または共通拡張モジュール (CEM) の予約機能を有効にします。

  1. 保守のために CSM/CEM を予約します。

  2. 保守作業の説明 (ファン部品の交換) を入力します。

  3. プルダウンメニューから保守作業の見積り所要時間を選択します。

  4. 「予約」ボタンを選択します。

     a) ログインしている他のユーザーには、この保守作業が進行中であることが通知されます。

- あらゆる ESD 予防対策を講じます。

  注意: 適切な通気および空気の循環がないと、CSM/CEM が過度に熱をおび、FRU が損傷を受けることがあります。このため長時間にわたってファンスロットを空のままにしないでください。不良のファンは 15 分以内に交換してください。

  ファン部品の交換

  1. 適切なトレイがどれかを確認する場合は、オレンジ色の LED を点灯させてみます。

     a) トレイディスクのオレンジ色の LED を点灯させます。

     b) ディスクドライブの LED 位置の図を表示します。

     注 :ディスクドライブのオレンジ色のすべての LED が一回点滅します。

  2. 必要に応じて、背面カバーを取り除きます。

  3. 背面に回り、障害 LED を見ることによって問題のあるファン部品を確認します。障害が検出されると、オレンジ色 LED が点灯します。

     a) 背面から CSM/CEM を見て、左側がファン部品「A」、右側がファン部品「B」です。

     b) ファン部品の位置の図を表示します。

  4. ファン部品が取り外してもよい状態であることを確認します。

     a) ファン部品のステータスは「不良」になっています。

     b) ファン部品が「不良」になっていない場合は、サービスプロバイダに連絡してください。

  5. ファン部品を取り外してもよい状態であることを確認し、ラッチ (図の矢印で示されている部分) をつかんで右側 (ファン部品「A」を取り付ける場合) または左側 (ファン部品「B」を取り付ける場合) にずらして、ファンのロックを外し、ノブをつかんで、手前にファン部品を引き出します。シャーシから完全に取り外す前にスロットからファン部品を途中まで引き出した状態で、ファンが回転していないことを確認します。

     警告: ファンがまだ回転している場合は、ファン部品に指を入れないよう注意してください。

     a) ファン部品の取り外しの図を表示します。

  6. 梱包から新しいファン部品を取り出します。不良ファン部品の返送に使用するため、梱包材はすべて保管してください。新しいファン部品や不良ファン部品の取り扱いには注意してください。

  7. ミッドプレーンのコネクタにしっかりと差し込まれるまで新しいファントレイ部品を差し込みます。ラッチによってファン部品が固定されます。

  8. ファン部品の「状態」と「ステータス」を確認する

     a) ファン部品の「状態」が「使用可能」、「ステータス」が「正常」になります。

  9. CSM/CEM の位置確認に使用するオレンジ色の LED を消灯します。

     a) トレイの LED を消灯します。

  10. CSM/CEM の予約機能を無効にします。

      a) 「予約解除」ボタンを選択します。