CSM/CEM トレイミッドプレーンの交換

$DEV_NAME が選択されています。

この保守作業の準備として、次のことを行います。

- 共通ストレージモジュール (CSM) または共通拡張モジュール (CEM) の予約機能を有効にします。

  1. 保守のために CSM/CEM を予約します。

  2. 保守作業の説明 (ミッドプレーンの交換) を入力します。

  3. プルダウンメニューから保守作業の見積り所要時間を選択します。

  4. 「予約」ボタンを選択します。

     a) ログインしている他のユーザーには、この保守作業が進行中であることが通知されます。

- この保守作業では、トレイシャーシを持ち上げるのに 2 名の作業員が必要です。トレイシャーシの重さは最大で 43 kg (完全構成) になることがあります。

- 最新の FRU 資産を生成します。

- あらゆる ESD 予防対策を講じます。

  重要: この手順はお客様に大きな影響があります。

  1. ストレージアレイの電源を切断する前にお客様のアレイのすべてのデータのバックアップが取られていることを確認してください。

  2. ストレージアレイの電源を切断する前にアレイに対するすべてのシステム入出力を停止してください。

  CSM/CEM トレイミッドプレーンの交換

  1. 問題のあるトレイがどれか確認したい場合は、オレンジ色の LED を点灯させてみます。

     a) トレイディスクのオレンジ色の LED を点灯させます。

     b) ディスクドライブの LED 位置の図を表示します。

     注 :ディスクドライブのオレンジ色のすべての LED が一回点滅します。

  2. CSM/CEM およびすべての FRU の状態とステータスを確認します。

  3. 必要に応じて、背面カバーを取り除きます。

  4. 背面に回り、交換するトレイの電源装置の電源スイッチを「オフ」にします。

  5. 交換するトレイの両方の電源装置から電源ケーブルを取り外します。

  6. 交換するトレイのコントローラカードからすべてのインタフェースケーブルを抜き取ります。すべてのケーブルにラベルを付けてから、取り外してください。

  7. 交換する CSM/CEM トレイがラックに搭載されている場合は、ラックから取り外す準備をします。そうでない場合は、下記の「ディスクドライブの移し替え」の手順 1 に進みます。

  8. 背面に回り、キャビネットにトレイを固定しているネジを取り外します。

     a) 背面の取り付けネジ挿入の図を表示します。

  9. キャビネット正面に回り、トレイシャーシの側面のエンドキャップをすべて取り外します。

     a) エンドキャップの取り外しの図を表示します。

  10. キャビネットのフレームにアレイモジュールを固定している 4 本のネジを取り外します。

      a) 正面の取り付けネジの取り外しの図を表示します。

  11. 2 名がかりでキャビネットからトレイを出します。トレイは重いため、注意してください。

      a) アレイモジュール取り外しの図を表示します。

  12. トレイを取り外したら、新しいトレイに FRU を移し替える準備をします。

  ディスクドライブの移し替え

  1. ディスクドライブを取り外すにあたっては、装着するスロットを間違えないよう、各ドライブにトレイ内のスロット位置を示すラベルを貼ります。

     重要: ドライブを適切なスロットに戻さないと、データが失われることがあります。

     a) ディスクドライブは、トレイの左側から順に 1 〜 14 の番号が付けられています。

     b) ディスクドライブの位置の図を表示します。

  2. ディスクドライブのラッチリリースを押し下げて、ドライブラッチハンドルを開きます。

     a) ディスクドライブの取り外しの図を表示します。

  3. ラッチハンドルを使用して、元のトレイからディスクドライブを引き出します。

  4. 新しいトレイにディスクドライブを挿入し、ミッドプレーンのコネクタにしっかりと差し込まれるまでゆっくりと押し込みます。

  5. ドライブハンドルを押し込んで、ドライブをしっかりと固定します。ハンドルを押し込んでドライブが完全に挿入されると、クリック音がします。

  6. 残りのドライブを移動する場合は、1 〜 5 までの手順を繰り返します。

  コントローラの移し替え

  1. 左側がコントローラカード「A」、右側がコントローラカード「B」です。

     a) コントローラカードの位置の図を表示します。

  2. コントローラを取り外すには、コントローラカードの中央にある、2 つの取り外しレバーを固定しているラッチ (黒いバネが付いている) を押し下げます。爪を押し下げながら、レバーハンドルを外側に引き、トレイからコントローラカードを取り外します。

     a) コントローラカード取り外しの図を表示します。

  3. 新しいトレイにコントローラを挿入し、ミッドプレーンのコネクタにしっかりと差し込まれるまで押し込みます。ピンを曲げないように注意します。

  4. ラッチハンドルを押して、新しいコントローラをコネクタにしっかりと差し込みます。ラッチでハンドルが固定されます。

  5. 手順 1 〜 4 を繰り返して、残りのコントローラを移し替えます。

  電源装置の移し替え

  1. 左側が電源装置「A」、右側が電源装置「B」です。

     a) 電源装置の位置の図を表示します。

  2. 電源装置を取り外すには、電源装置のプルリングをつまんで、レバーを解放します。レバーを開いて、トレイから電源装置を押し出します。

     a) 電源装置の取り外しの図を表示します。

  3. 新しいトレイに電源装置を挿入し、ミッドプレーンコネクタにしっかりと接続されるまで押し込んで、レバーを閉じます。

  4. 手順 1 〜 3 を繰り返して、残りの電源装置を移し替えます。

  ファン部品の移し替え

  1. 左側がファン部品「A」、右側がファン部品「B」です。

     a) ファン部品の位置の図を表示します。

  2. ファン部品を取り外すには、ラッチ (図の矢印で示されている部品) をつかんで右または左側にずらして、ファンのロックを外し、ノブをつかんで、完全にファン部品を引き出します。

     a) ファン部品の取り外しの図を表示します。

  3. 新しいトレイにファン部品を挿入し、ミッドプレーンのコネクタにしっかりと接続されるまで押し込みます。ラッチによってファン部品が固定されます。

  4. 手順 1 〜 3 を繰り返して、残りのファン部品を移し替えます。

  キャビネットへの新しいトレイの搭載

  1. トレイを持ち上げ、キャビネットの正面からトレイを差し込みます。

     a) アレイモジュールの持ち上げと差し込みの図を表示します。

  2. キャビネットフレームの前面にトレイを固定する 4 本のネジを取り付けます。

     a) 正面の取り付けネジの取り外しの図を表示します。

  3. エンドキャップを元通りに取り付けて、取り付けネジを覆います。

  4. 背面に回り、キャビネットにトレイを固定するネジを取り付けます。

     a) 背面の取り付けネジの固定の図を表示します。

  ケーブルの接続とトレイでの電源投入

  1. すべてのホストインタフェースケーブルとドライブインタフェースケーブルを両方のコントローラに接続します。

  2. トレイシャーシの両方の電源装置に電源ケーブルを接続します。

  3. 電源装置の電源スイッチを「オン」にします。

  4. トレイおよびディスクドライブが準備完了するまでに数分の時間がかかります。

  5. すべての FRU について「ステータス」が「正常」であることを確認します。

     a) 何も問題がない場合、コントローラの「ステータス」は「正常」、「可用性」は「実行中」または「フルパワー」になります。

  6. 新しいミッドプレーン用の新しい FRU 資産を作成する必要があります。 新しい FRU 資産を生成します。

  7. CSM/CEM の予約機能を無効にします。

     a) 「予約解除」ボタンを選択します。