コントローラのバッテリの交換

$DEV_NAME $FRU_NAME が選択されています。

この保守作業の準備として、次のことを行います。

- 共通ストレージモジュール CSM (Common Storage Module) の予約機能を有効にします。

  1. 保守のために CSM/CEM を予約します。

  2. 保守作業の説明 (コントローラのバッテリの交換) を入力します。

  3. プルダウンメニューから保守作業の見積り所要時間を選択します。

  4. 「予約」ボタンを選択します。

     a) ログインしている他のユーザーには、この保守作業が進行中であることが通知されます。

- あらゆる ESD 予防対策を講じます。

  コントローラのバッテリ交換

  1. 適切なトレイがどれかを確認する場合は、オレンジ色の LED を点灯させてみます。

     a) トレイディスクのオレンジ色の LED を点灯させます。

     b) トレイディスクの LED 位置の図を表示します。

     注 :トレイディスクのオレンジ色のすべての LED が一回点滅します。

  2. 必要に応じて、背面カバーを取り除きます。

  3. 背面に回り、障害 LED を見ることによって問題のあるコントローラ/バッテリを確認します。障害が検出されると、緑色のバッテリ LED が消灯します。

     a) 背面から CSM を見て、左側がコントローラカード「A」、右側がコントローラカード「B」です。

     b) コントローラカードの位置の図を表示します。

  4. バッテリが取り外してもよい状態であることを確認します。

     a) バッテリの「状態」と「ステータス」が、「使用可能だがオフライン」と「エラー」または「不明」と「不明」になります。

     a) バッテリの「状態」と「ステータス」が、「使用可能だがオフライン」と「エラー」または「不明」と「不明」でない場合は、Sun Service に連絡します。

  5. バッテリを交換するには、コントローラをオフラインにします。

  6. コントローラがオフラインになったことを確認します。

     a) コントローラカードの「状態」が「使用可能だがオフライン」、「ステータス」が「エラー」になります。

  7. コントローラカードからすべてのホストおよびデバイスインタフェースケーブルを取り外します。すべてのケーブルにラベルを付けてから、取り外してください。

  8. コントローラが取り外し可能な状態であることを確認し、コントローラカードの中央にある、2 つの取り外しレバーを固定しているラッチ (黒いバネが付いている) を押し下げます。爪を押し下げながら、レバーハンドルを外側に引き、CSM からコントローラカードを取り外します。

     a) コントローラカード取り外しの図を表示します。

  9. 梱包から新しいバッテリを取り出します。不良バッテリを返送あるいは廃棄するときのため、梱包材はすべて保管してください。新しいバッテリや不良バッテリの取り扱いには注意してください。

  10. コントローラから不良バッテリを取り外して、新しいバッテリを取り付ける準備をします。

  11. 底面が上になるよう、コントローラを裏返しにして、平らな面上に起きます。

  12. コントローラのカバーを固定しているプラスのネジ 6 本 (左右に 3 本ずつ) を取り外します。

      a) ネジの取り外しの図を表示します。

  13. カバーを少し後ろ方向にずらし、持ち上げて、ゆっくりとコントローラから離します。バッテリケーブルがまだコントローラカードに接続されたままであることに注意してください。

      a) カバーの取り外しの図を表示します。

  14. コントローラカードのコネクタからバッテリケーブルを取り外します。

  15. バッテリブラケットを固定している 1 本のネジを取り外し、突起部に触れないよう横にずらして、バッテリブラケットを取り外します。

      a) バッテリの取り外しの図を表示します。

  16. バッテリ留め具から不良バッテリを取り外します。

  17. 新しいバッテリをコントローラカバー上に置き、元のようにバッテリ留め具を取り付けます。

  18. 1 本のネジで留め具にバッテリをしっかりと固定します。

  19. コントローラカードのコネクタにバッテリハーネスを接続します。

      a) バッテリハーネスの図を表示します。

  20. コントローラのカバーを元どおりに取り付けます。

  21. 6 本のプラスネジを使って、コントローラのカバーを固定します。

  22. ミッドプレーンのコネクタにしっかりと差し込まれるまでコントローラを差し込みます。ピンを曲げないように注意します。

  23. ラッチハンドルを押して、コントローラをコネクタにしっかりと差し込みます。ラッチでハンドルが固定されます。

  24. すべてのホストインタフェースケーブルとドライブインタフェースケーブルを元の場所に接続します。

  25. コントローラが起動プロセスを完了するまでに 60 秒ほど時間がかかります。コントローラ背面の LED を確認します。

      a) すべての障害 LED が消灯します。

      b) バッテリ充電済みのときは LED が緑色に点灯し、充電中は緑色に点滅します。

  26. コントローラを「オンライン」に戻す必要があります。

  27. コントローラがオンラインになったことを確認します。

      a) コントローラカードの状態が「使用可能」、ステータスが「正常」になります。

      b) すべてのリンク LED が点灯します。

  28. バッテリーの「状態」と「ステータス」を確認する

      a) バッテリーの「状態」が「使用可能」、「ステータス」が「正常」になります。

      注 :バッテリーの「ステータス」は、充電が完了するまでの間「機能縮退」となることもあります。

  29. バッテリ寿命をリセットする必要があります。

      a) バッテリ寿命をリセットします。

      注意: データが失われる可能性があります。バッテリ寿命が正しく設定されていないと、バッテリ交換の通知が適切な時期に行われず、その場合、データが失われることがあります。

  30. ボリュームを元のコントローラに戻す必要があります。Sun Web Console に戻り、「Sun StorEdge 6130 Configuration Service」を使用して、ボリュームを再配分します。

  31. CSM/CEM の位置確認に使用するオレンジ色の LED を消灯します。

      a) トレイの LED を消灯します。

  32. CSM の予約機能を無効にします。

      a) 「予約解除」ボタンを選択します。