## 参考項目 : Sun StorEdge 6130 アレイ診断

Sun StorEdge 6130 アレイでは、次の診断オプションを利用できます。

- コントローラの読み取りテスト

  この読み取りテストは、入出力データパスを通じて送信されるときに、読み取りコマンドを実行します。これは、既知および特定のデータパターンとデータを比較し、データの完全性と冗長性エラーを確認します。読み取りコマンドが失敗するか、比較対象のデータが正しくない場合、コントローラにはエラーおよび障害があると見なされます。

- コントローラの書き込みテスト

  この書き込みテストは、(指定したドライブの診断領域に) 入出力データパスを通じて送信されるときに、書き込みコマンドを実行します。次に、この診断領域が読み取られ、特定のデータパターンと比較されます。書き込みが失敗するか、比較対象のデータが正しくない場合、コントローラにはエラーおよび障害があると見なされ、コントローラはオフラインになります。

- 内部ループバックテスト

  Internal Loopback Test は、各コントローラのドライブ側チャネルを通じてループにデータを渡し、再びデータを受け取ります。チャネルのエラー状況を調べるために十分なデータが送信されます。いずれかのチャネルでテストが失敗した場合、他のすべてのテストが成功したときに返すことができるように、そのステータスが保存されます。

- すべてのコントローラのテスト

  すべてのコントローラのテストが実行されます。

### 関連項目

- デバイスの診断テストの実行