ストレージアレイ (トレイ) の取り外し

$DEV_NAME $FRU_NAME, has been selected.

この保守作業の準備として、次のことを行います。

- 共通ストレージモジュール (CSM) または共通拡張モジュール (CEM) の予約機能を有効にします。

  1. 保守のために CSM/CEM を予約します。

  2. 保守作業の説明 (トレイの取り外し) を入力します。

  3. プルダウンメニューから保守作業の見積り所要時間を選択します。

  4. 「予約」ボタンを選択します。

     a) ログインしている他のユーザーには、この保守作業が進行中であることが通知されます。

- 重要: この手順はお客様に大きな影響があります。

- 電源を停止する前に、取り外すトレイへのシステム入出力が一切ないこと、すべてのトレイが接続されているこのと確認します。

- トレイの電源を停止する前に、お客様がトレイからすべてのデータを削除していることを確認します。

- この保守作業では、トレイ を持ち上げるのに 2 名の作業員が必要です。トレイの重さは最大で 43 kg (完全構成) になることがあります。

  あらゆる ESD 予防対策を講じます。

- If needed, to help locate the correct tray, activate the flashing Amber LEDs:

  a) Turn on the tray disk drive Amber LEDs.

  b) View the tray disk drive LED location illustration.

  トレイの電源を停止する

  注 :取り外すトレイに接続しているすべてのトレイの電源を停止する必要があります。

  1. 背面に回り、取り外すトレイの電源装置の電源スイッチを「オフ」にします。

  2. From the rear, press the power switches on the power supplies to the Off positions on the expansion tray to be removed, first. Then for all of the other connected trays press the power switches on the power supplies to the Off position.

  ストレージトレイを取り外す手順は、次のとおりです。

  1. 取り外すトレイの各電源装置から電源ケーブルを抜き取ります。

  2. 入出力モジュールまたはコントローラカードから、すべての拡張およびホストインタフェースケーブルを抜き取ります。

  3. 背面に回り、キャビネットにトレイを固定しているネジを取り外します。

     a) 背面の取り付けネジ挿入の図を表示します。

  4. キャビネット正面に回り、トレイの側面のエンドキャップをすべて取り外します。

     a) エンドキャップの取り外しの図を表示します。

  5. キャビネットのフレームにトレイを固定している 4 本のネジを取り外します。

     a) 正面の取り付けネジの取り外しの図を表示します。

  6. 2 名がかりでキャビネットからトレイを出します。トレイは重いため、注意してください。

     a) トレイの取り外しの図を表示します。

  7. Install the appropriate number of filler panels for the removed tray.

  Recabling the Remaining Tray(s)

  1. If the only expansion tray was removed, then only the expansion tray cables will need to be removed.

  2. If a controller tray (no expansion trays) was removed, then only the host cables will need to be removed.

  3. If expansion tray(s) remain connect one copper FC cable from the controller "B" expansion port of the controller module, to the IOM "B" port 2 of the last expansion module.

  4. If expansion tray(s) remain connect one copper FC cable from either the controller "A" expansion port of controller module or from the IOM "A" port 2 of the next to last expansion tray, to the IOM "A" port 1 of the last expansion module.

  5. If necessary, use the following two examples to help install the copper FC expansion cables.

- Cabling a 1x2 Array Configuration

  1. Locate the controller "A" and controller "B" expansion ports at the rear of the controller module.

     a) Locate the FC-AL ports (IN and OUT) at the rear of the expansion module.

     b) View the port locations illustration.

  2. Connect one copper FC cable from the controller "A" expansion port of controller module 0, to the IOM "A" port 1 of expansion module 1.

     a) Connect one copper FC cable from the controller "B" expansion port of controller module 0, to the IOM "B" port 2 of expansion module 1.

     b) View the cable connection illustration.

- Cabling a 1x4 Array Configuration

  1. Locate the controller "A" and controller "B" expansion ports at the rear of the controller module.

     a) Locate the FC-AL ports (IN and OUT) at the rear of the expansion modules.

     b) View the port locations illustration.

  2. Connect one copper FC cable from the controller "A" expansion port of controller module 0, to the IOM "A" port 1 of expansion module 1.

     a) Connect one copper FC cable from the IOM "A" expansion port 2 of expansion module 1, to the IOM "A" port 1 of expansion module 2.

     b) Connect one copper FC cable from the IOM "A" expansion port 2 of expansion module 2, to the IOM "A" port 1 of expansion module 3.

     c) Connect one copper FC cable from the controller "B" expansion port of controller module 0, to the IOM "B" port 2 of expansion module 3.

     d) Connect one copper FC cable from the IOM "B" port 2 of expansion module 1, to the IOM "B" port 1 of expansion module 2.

     e) Connect one copper FC cable from the IOM "B" port 2 of expansion module 2, to the IOM "B" port 1 of expansion module 3.

     f) View the cable connection illustration.

  残りのトレイの電源を復元する

  1. 残りのトレイの電源装置の電源スイッチを「オン」にします。初めに拡張トレイ、最後にコントローラトレイの順で行います。

  2. すべてのトレイが準備完了するまでに数分の時間がかかります。緑色の ＬＥＤ だけが点灯していればトレイは準備完了の状態です。

  資産の更新

  注 :RAID コントローラ付きのトレイが取り外された場合は、資産からの削除が必要になります。手順 1 だけを行います。入出力モジュール付きの拡張トレイが取り外された場合は資産を更新する必要があります。手順 2 から始めてください。

  1. 取り外した RAID コントローラ付きのトレイは、資産から削除する必要があります。

     a) 資産からトレイを削除します。

     b) 「デバイス」ウィンドウで、「検出」列から、取り外したトレイの名前を選択します。

     c) 「削除」ボタンを選択します。

  2. 資産を更新するために、エージェントを実行する必要があります。

     a) エージェントを実行します。

     b) 「エージェントのサマリ」ウィンドウで、残りのトレイが接続されている適切なホストのチェックボックスを選択します。

     c) 「エージェントを実行」ボタンを選択して、エージェントを実行します。

  3. エージェントが実行されたら、「デバイスの詳細」で、そのすべての FRU について 「状態」が「使用可能」、「ステータス」が「正常」であることを確認します。

     a) 「デバイスの詳細」を表示します。

     b) 「デバイス」ウィンドウで、「名前」列の下からコントローラモジュールの名前を選択します。

     c) 「デバイスの詳細」ウィンドウで、画面の左上にある FRU の「ジャンプ先」を選択するか、「FRU」セクションを下方向にスクロールします。

     d) 「FRU」の左の列から FRU タイプを選択し、「状態」が「使用可能」、「ステータス」が「正常」であることを確認します。

  4. Turn off the Amber LEDs used to locate the CSM/CEM.

     a) Turn Off tray LEDs.

  5. CSM/CEM の予約機能を無効にします。

     a) 「予約解除」ボタンを選択します。