6130 コントローラをオフラインにする

$DEV_NAME $FRU_NAME が選択されています。

この保守作業の準備をするにあたっては、次の重要な条件に注意してください。

- 共通ストレージモジュール (CSM) または共通拡張モジュール (CEM) の予約機能を有効にします。

  1. 保守のために CSM/CEM を予約します。

  2. 保守作業の説明 (コントローラをサービスモードにする) を入力します。

  3. プルダウンメニューから保守作業の見積り所要時間を選択します。

  4. 「予約」ボタンを選択します。

     a) 他のユーザーがログインすると、この保守作業中であることが通知されます。

- ホストにマルチパスドライバがインストールされていることを確認します。マルチパスドライバがインストールされていないと、コントローラがオフラインにされたときに入出力エラーが発生します。

- コントローラをオフラインにすると、そのコントローラが入出力操作に使用できなくなり、もう一方のコントローラにボリュームが移されます。このとき、ボリュームのアクセスが影響を受けることはありません。

- コントローラをオフラインにすると、大幅にパフォーマンスが低下することがあります。

- コントローラをオフラインにする前に、必ずこの保守作業をお客様に通知しておきます。

  6130 コントローラをオフラインにする

  1. コントローラをオフラインにします。

  2. コントローラがオフラインになったことを確認します。

     a) コントローラカードの状態が「使用可能だがオフライン」、ステータスが「エラー」になります。

  3. 保守作業を行います。

  6130 コントローラをオンラインにする

  1. コントローラをオンラインにします。

  2. コントローラがオンラインになったことを確認します。

     a) コントローラカードの状態が「使用可能」、ステータスが「正常」になります。

  3. ボリュームを元のコントローラに戻す必要があります。Sun Web Console に戻り、「Sun StorEdge 6130 Configuration Service」を使用して、ボリュームを再配分します。

  4. CSM/CEM の予約機能を無効にします。

     a) 「予約解除」ボタンを選択します。