## リモート通知の構成

通知設定のパラメータの構成は、以下の手順で行います。

1. 「Strage Automated Diagnostic Envronment」 > 「管理」 > 「通知」の順にクリックします。

   通知設定情報を示す「通知の設定」ページが表示されます。

2. 有効にするリモート通知プロバイダごとに、そのチェックボックスを選択します。
3. NSCC 通知が有効になっている場合は、NSCC への電子メール通知を Blowfish アルゴリズムで暗号化するかどうかを指定します。
4. Net Connect 通知が有効になっている場合は、Net Connect 通知メッセージの最大サイズと使用する Net Connect メッセージのバージョンを指定します。
5. SunMC 通知が有効になっている場合は、イベントおよびアラームの通知を受ける SunMC サーバーの IP 名または IP アドレスと、アクティビティが検出されない場合にハートビートメッセージを送信する周期を指定します。

   注 - 必要な SunMC エージェントパッケージを入手するには、http://wwws.sun.com/software/download にある Sun Download Center (SDLC) にアクセスしてください。

6. 「保存」をクリックします。

   構成したリモート通知設定パラメータ値が保存されます。

### 関連項目

- 電子メール通知の構成
- 通知設定パラメータのリセット
- 通知電子メールアドレスのテスト
- 電子メールによる通知先の追加
- 電子メールによる通知先の編集
- 電子メールによる通知先の削除
- SNMP による通知先の追加
- SNMP による通知先の編集
- SNMP による通知先の削除