メインキャビネット内の Ethernet ハブの取り外しと交換

1. この保守作業を始める前に、キャビネット確保機能を有効にします。

   a) 保守に使用するキャビネットを確保します。

   b) 保守作業の説明を入力します (メインキャビネット内のハブの交換、など)。

   c) 保守作業に予想される時間をプルダウンメニューから選択します。

   d) 「予約」ボタンをクリックします。

   e) 他のユーザーがログインすると、この保守作業は進行中であるという警告が表示されます。

2. Ehternet ハブにアクセスするために、必要な枚数だけ装飾パネルを取り外します。

3. Ethernet ハブから AC 電源ケーブルを取り外します。

4. Ethernet ハブをキャビネット固定レールに固定している 2 本のねじを取り外します。

5. キャビネットの背面から、サービスプロセッサと入出力パネルの右側にある 3 つの脱落防止機構付き留め具を緩めて外し、パネルを開きます。

6. すべての Ethernet ケーブルにラベルが付いていることを確認します。

7. すべての Ethernet ケーブルを取り外します。

8. Ethernet ハブの背面をキャビネット固定レールに固定している 2 本のねじを取り外します。左側のねじを取り外すには、丈の短いプラスのねじ回しが必要です。

9. キャビネットの正面から、Ethernet ハブを引き出してキャビネットから取り外します。

10. Ethernet ハブを固定レールに固定している 4 本のねじ (各側に 2 本ずつ) と、Ethernet ハブを中央ブラケットに固定している 3 本の短いねじを取り外します。

11. 7 本のねじで、新しい Ethernet ハブを固定レールと中央ブラケットに固定します。

12. キャビネットの正面から、キャビネットの中に Ethernet ハブを止まるまで押し込みます。

13. Ethernet ハブ固定部品の正面をキャビネットレールに固定する 2 本のねじを、差し込んで締めます。

14. AC 電源ケーブルを接続し、Ethernet ハブの電源を入れます。

15. キャビネットの背面から、Ethernet ハブ固定部品の背面をキャビネットレールに固定する 2 本のねじを、差し込んで締めます。

16. 緑の電源 LED が点灯していることを確認します。

17. すべての Ethernet ケーブルを接続します。

18. サービスプロセッサと入出力パネルを閉じて、3 つの脱落防止機構付き留め具を締めます。

19. キャビネットの正面の装飾パネルを交換します。

20. この保守作業が完了したら、すべてのアラームを削除する必要があります (アラームを削除)。

    a) すべてのアラームを選択するには、画面の左側の「チェックマーク」ボックスを選択します。

    b) 「削除」ボタンを選択し、すべてのアラームを削除します。

    注: 他のすべての監視アプリケーションから、すべての関連付けられたアラームを削除してください。

21. キャビネット確保機能を無効にします。

    a) キャビネットを解放します。

    b) 「予約解除」ボタンをクリックします。