SIO コンボカードの Gigabit Ethernet ポートの問題の診断

$DEV_NAME $FRU_NAME が選択されています。

1. この保守作業を始める前に、キャビネット確保機能を有効にします。

   a) 保守に使用するキャビネットを確保します。

   b) 保守作業の説明を入力します (SIO コンボカードの Gigabit Ethernet ポートの問題の診断、など)。

   c) 保守作業に予想される時間をプルダウンメニューから選択します。

   d) 「予約」ボタンをクリックします。

   e) 他のユーザーがログインすると、この保守作業は進行中であるという警告が表示されます。

2. 適切な SIO コネクトカードが選択されている場合は、ステップ 3 に進みます。選択が適切でない場合は、画面の左側のインデックスから別の適切な SIO カードを選択します。

3. SIO コンボカードの状態を確認します。$DEV_NAME - $FRU_NAME

   a) 「シャーシの表示」画面の状態が「正常」になっていることを確認します。

   b) SIO コンボカードの状態が「正常」でない場合は、このカードに対するアラームの有無を確認します。

   c) カードを交換します。

4. 次のリンクを使用して、選択した SIO コンボカードの状態を表示します。

   a) 物理ポートの状態を表示します (LINK to be ADDED)。

   b) 論理ネットワークの状態を表示します (LINK to be ADDED)。

   c) リモートレプリケーションの状態を表示します (LINK to be ADDED)。

5. ケーブルおよびコネクタに物理的な損傷がないか点検します。

6. リンクの両端のケーブルおよびコネクタを接続しなおします。

7. 問題が解決しない場合は、次段階のサポートを受けてください。

8. この保守作業が完了したら、すべてのアラームを削除する必要があります (アラームを削除)。

   a) 画面の左側の「チェックマーク」ボックスを選択し、すべてのアラームを選択します。

   b) 「削除」ボタンを選択し、すべてのアラームを削除します。

9. キャビネット確保機能を無効にします。

   a) キャビネットを解放します。

   b) 「解放」ボタンをクリックします。