インターコネクトカード (ループカード) の取り外しと交換

$DEV_NAME - $FRU_NAME が選択されています。

注: この手順が、「アラームの詳細」から参照された場合は、ステップ 2 を省略してください。

1. この保守作業を始める前に、キャビネット確保機能を有効にします。

   a) 保守に使用するキャビネットを確保します。

   b) 保守作業の説明を入力します (インターコネクトカードの交換、など)。

   c) 保守作業に予想される時間をプルダウンメニューから選択します。

   d) 「予約」ボタンをクリックします。

   e) 他のユーザーがログインすると、この保守作業は進行中であるという警告が表示されます。

2. 適切なインターコネクトカードが選択されている場合は、ステップ 3 に進みます。選択が適切でない場合は、画面の左側のインデックスから別の適切なインターコネクトカードを選択します。

3. あらゆる ESD 予防対策を講じます。

4. 必要に応じて、正しいトレイを特定できるように、点滅する白のロケータ LED を有効にします (トレイロケータを設定)。

5. 取り外し可能な状態を示す、青色 LED が点灯しているインターコネクトカードの位置を確認します。青色 LED が点灯していない場合でも、次のステップに進みます。

   a) トレイの背面に面して、インターコネクトカード 1 は左側に、2 は右側にあります。

   b) インターコネクトカードの位置を図で確認します。

6. インターコネクトカードが取り外せる状態であることを確認します ($DEV_NAME - $FRU_NAME)。

   a) FRU のステータスが「オフライン - 使用不可」、「障害 - 使用不可」、「オンライン - 使用不可」のいずれかであることを確認します。

   b) インターコネクトカードが「オフライン - 使用不可」、「障害 - 使用不可」、「オンライン - 使用不可」のどれでもない場合は、保守作業が必要であるため、Sun サービスプロバイダに連絡します。

7. インターコネクトカードが取り外せる状態であれば、障害の発生したインターコネクトカードからインターコネクトケーブルを取り外します。

   a) 取り外したケーブルが、インターコネクトカードの左右どちらのレセプタクルのものか確認しておきます。

8. プラスの留めねじを緩めて、ラッチハンドルのロックを外します。

   注意: インターコネクトカード上のラッチハンドルは、カードの底辺にあるギアにより動かされます。怪我をしないように、カードを取り外して、ラッチハンドルを開けたり閉じたりするときは、指をこのギアに近づけないようにします。

9. ラッチハンドルを引いてインターコネクトカードをコネクタから解放し、トレイから取り外します。

   a) インターコネクトカードの取り外しを図で確認します。

10. 取り外したインターコネクトカードを静電気防止袋に入れます。

11. 新しいインターコネクトカードを、シャーシに完全に挿入します。ピンを曲げないように注意します。

12. 新しいインターコネクトカードのラッチハンドルをつかんで押し込み、適切な位置にロックさせます。

13. 留めねじを締めます。

14. インターコネクトカードにインターコネクトケーブルを接続します。

15. インターコネクトカードで、正常に初期化されたことを示す緑色 LED が点灯していることを確認します。

16. インターコネクトカードがオンラインであることを確認します ($DEV_NAME - $FRU_NAME)。

    a) FRU のステータスが「オンライン」になったことを確認します。

17. 新しいインターコネクトカードに対する新しい資産を作成する必要があります (新しい資産を生成)。

    a) 画面の右側にある「生成」ボタンをクリックします。

    b) 新しい資産が作成されたら、画面の右側にある「保存」ボタンをクリックします。

18. トレイロケータ LED をオフにします (トレイロケータのクリア)。

19. この保守作業が完了したら、すべてのアラームを削除する必要があります (アラームを削除)。

    a) すべてのアラームを選択するには、画面の左側の「チェックマーク」ボックスを選択します。

    b) 「削除」ボタンを選択し、すべてのアラームを削除します。

    注: 他のすべての監視アプリケーションから、すべての関連付けられたアラームを削除してください。

20. キャビネット確保機能を無効にします。

    a) キャビネットを解放します。

    b) 「予約解除」ボタンをクリックします。

21. 互換性を確認するために、新しいカードのリビジョンレベルをチェックすることができます ($DEV_NAME - $FRU_NAME)。

    a) 「リビジョン解析 - アップグレード」画面を選択し、「アップグレードレポートを生成」ボタンをクリックします。

    b) ポップアップ画面で「OK」ボタンをクリックします。

    c) 「パッチ」テーブルの左側の適切なボックスを選択し、「適用」ボタンをクリックして必要なパッチを適用します。