特別な保守作業手順

マスターキャビネット上の 6020 の保守に関連する問題を一時的に診断するために用いる特殊な保守用ケーブルは、6020 のシリアルポートでのみ利用できます

1. この保守作業を始める前に、キャビネット確保機能を有効にします。サービスプロセッサアクセサリトレイの状態によっては、確保できないことがあります。

   a) 保守に使用するキャビネットを確保します。

   b) 保守作業の説明を入力します (6020 の保守、など)。

   c) 保守作業に予想される時間をプルダウンメニューから選択します。

   d) 「予約」ボタンをクリックします。

   e) 他のユーザーがログインすると、この保守作業は進行中であるという警告が表示されます。

2. DSP の MIC カード (スロット 5) のシリアルポート上の DB-9/RJ-45 アダプタ (530-3205-01) から、RJ-45 ケーブル (530-2990-01) を取り外します。このケーブルのもう一方の端は、SPA トレイの「Service Serial」ポートに接続したままにします。

3. RJ-45 ケーブル (530-2990-01) を、診断を要する 6020 のシリアルポートに再び接続します。6020 上のシリアルポートは、6020 コントローラの右端の RJ-45 受容装置です。このケーブルのもう一方の端は、SPA トレイの「Service Serial」ポートに接続したままにします。

   a) ケーブル接続を図で確認します。

4. NTC ポート 3 (Service Serial) に接続して 6020 にアクセスするには、ボーレートの変更が必要です。デフォルトのポート速度は 19200 で、9600 に変更する必要があります。

5. NTC とのシリアル接続を確立します。

   a) tip -9600 /dev/ttya or /dev/ttyb

   b) login: rss

   c) password: sun1rss

6. ntc0: プロンプトで次のコマンドを使用して、ボーレートを設定します。

   a) ntc0: set port_3 speed 9600

7. 保守作業が完了したら、NTC からログアウトします。

   a) ntc0: logout

8. tip セッションを切断します。

   a) ntc0:~.(最初にキャリッジリターンが必要なことがある)

9. 特殊な保守用ケーブルを使用した診断が完了したら、元の SPA トレイを拡張キャビネット内の DSP 接続に戻します。

10. この保守作業が完了したら、すべてのアラームを削除する必要があります (アラームを削除)。

    a) すべてのアラームを選択するには、画面の左側の「チェックマーク」ボックスを選択します。

    b) 「削除」ボタンを選択し、すべてのアラームを削除します。

    注: 他のすべての監視アプリケーションから、すべての関連付けられたアラームを削除してください。

11. キャビネット確保機能を無効にします。

    a) キャビネットを解放します。

    b) 「予約解除」ボタンをクリックします。

拡張キャビネットでの 6020 の保守の問題を一時的に診断するために用いる特殊な保守用ケーブルは、6020 のシリアルポートでのみ利用できます

1. この保守作業を始める前に、キャビネット確保機能を有効にします。サービスプロセッサアクセサリトレイの状態によっては、確保できないことがあります。

   a) 保守に使用するキャビネットを確保します。

   b) 保守作業の説明を入力します (6020 の保守、など)。

   c) 保守作業に予想される時間をプルダウンメニューから選択します。

   d) 「予約」ボタンをクリックします。

   e) 他のユーザーがログインすると、この保守作業は進行中であるという警告が表示されます。

2. SPA トレイの保守シリアルポートの DB-9/RJ-45 アダプタ (530-3205-01) から、RJ-45 ケーブル (530-2990-01) を取り外します。このケーブルのもう一方の端は、DSP-1000 の MIC カード (スロット 5) のポートに接続したままにします。

3. RJ-45 ケーブル (530-3138-01) を、診断を要する拡張キャビネット内の 6020 のシリアルポートに再び接続します。6020 上のシリアルポートは、6020 コントローラの右端の RJ-45 受容装置です。このケーブル (530-3138-01) のもう一方の端は、マスターラックの SPA トレイの「Service Serial」ポートに接続したままにします。530-3138-01 ケーブルでは、マスターラックと拡張ラックの間で最大 10 メートルまでのケーブルを使用できます。

   a) ケーブル接続を図で確認します。

   このケーブルは、拡張ラックに格納されます。

4. NTC ポート 3 (Service Serial) に接続して 6020 にアクセスするには、ボーレートの変更が必要です。デフォルトのポート速度は 19200 で、9600 に変更する必要があります。

5. NTC とのシリアル接続を確立します。

   a) tip -9600 /dev/ttya or /dev/ttyb

   b) login: rss

   c) password: sun1rss

6. ntc0: プロンプトで次のコマンドを使用して、ボーレートを設定します。

   a) ntc0: set port_3 speed 9600.

7. 保守作業が完了したら、NTC からログアウトします。

   a) ntc0: logout

8. tip セッションを切断します。

   a) ntc0:~.(最初にキャリッジリターンが必要なことがある)

9. 特殊な保守用ケーブルを使用した診断が完了したら、元の SPA トレイを拡張キャビネット内の DSP 接続に戻します。

10. この保守作業が完了したら、すべてのアラームを削除する必要があります (アラームを削除)。

    a) すべてのアラームを選択するには、画面の左側の「チェックマーク」ボックスを選択します。

    b) 「削除」ボタンを選択し、すべてのアラームを削除します。

    注: 他のすべての監視アプリケーションから、すべての関連付けられたアラームを削除してください。

11. キャビネット確保機能を無効にします。

    a) キャビネットを解放します。

    b) 「予約解除」ボタンをクリックします。