ディスクドライブの取り外しと交換

$DEV_NAME - $FRU_NAME が選択されています。

注: この手順が、「アラームの詳細」から参照された場合は、ステップ 2 を省略してください。

1. この保守作業を始める前に、キャビネット確保機能を有効にします。

   a) 保守に使用するキャビネットを確保します。

   b) 保守作業の説明を入力します (ディスクドライブの交換、など)。

   c) 保守作業に予想される時間をプルダウンメニューから選択します。

   d) 「予約」ボタンをクリックします。

   e) 他のユーザーがログインすると、この保守作業は進行中であるという警告が表示されます。

2. 適切なディスクドライブが選択されている場合はステップ 3 に進みます。選択が適切でない場合は、画面の左側のインデックスから別の適切なディスクドライブを選択します。

3. あらゆる ESD 予防対策を講じます。

4. 必要に応じて、正しいトレイを特定できるように、点滅する白のロケータ LED を有効にします (トレイロケータを設定)。

5. 取り外し可能な状態を示す青色 LED が点灯している、ディスクドライブの位置を確認します。青色 LED が点灯していない場合でも、次のステップに進みます。

   a) ディスクドライブは、トレイの左側から順に 1 〜 14 の番号が付けられています。

   b) ディスクドライブの位置を図で確認します。

6. ディスクドライブが取り外せる状態であることを確認します ($DEV_NAME - $FRU_NAME)。

   a) The FRU Stat, Status -State should be: "fault-disabled", "fault-substituted" or "offline-enabled".

   b) ボリュームのステータスが「交換中」であることを確認します。

   c) 「Proc List」はボリューム再構築動作を示さないはずです。

   d) ディスクドライブが「無効」または「交換中」でない場合は、保守作業が必要であるため、Sun サービスプロバイダに連絡します。

7. ディスクドライブが取り外せる状態であれば、ディスクドライブのラッチリリースを押し下げて、ドライブラッチハンドルを開きます。

   a) ディスクドライブのラッチリリースを図で確認します。

8. ラッチハンドルを使用して、ディスクドライブを約 2.5cm (1 インチ) ほどゆっくりと引き出します。完全にドライブを引き出す前に、ディスクドライブがスピンダウンするまで、30 秒間待ちます。

9. 取り外したディスクドライブにラッチハンドルを押し込んでドライブが破損しないように保護します。

10. ドライブを取り外した後、約 1 分待ってから、新しいドライブを挿入します。これはシステムに、障害が発生したドライブが取り外されたことを検出させ、内部のドライブ状態が更新されるようにするためです。

11. ラッチリリースを押して、インストールするディスクドライブのハンドルを開きます。

12. 新規のディスクドライブをレールの間に丁寧に挿入して、ミッドプレーンコネクタに装着されるまで押し込みます。

13. ドライブハンドルを押し込んで、ドライブをしっかりと固定します。ハンドルを押し込んでドライブが完全に挿入されると、クリック音がします。

14. ドライブが完全に装着されると、ドライブが安定稼動しオンライン状態になるまで緑の LED が約 1 〜 2 分間点滅します。

15. ディスクドライブが「オンライン」あることを確認します。$DEV_NAME - $FRU_NAME

    a) FRU のステータスが「オンライン」になっていることを確認します。

    b) ボリュームのステータスは「マウント済み」でなければなりません。

    c) 「Proc List」 のボリューム再構築動作は、次のステップを開始する前に完了している必要があります。

16. 新しいドライブに対する新しい資産を作成する必要があります (新しい資産を生成)。

    a) 画面の右側にある「生成」ボタンをクリックします。

    b) 新しい資産が作成されたら、画面の右側にある「保存」ボタンをクリックします。

    注: 適用する必要があるパッチがある場合は、ディスクドライブを客先に戻す前にすべて適用しておく必要があります。

17. トレイロケータ LED をオフにします (トレイロケータのクリア)。

18. この保守作業が完了したら、すべてのアラームを削除する必要があります (アラームを削除)。

    a) すべてのアラームを選択するには、画面の左側の「チェックマーク」ボックスを選択します。

    b) 「削除」ボタンを選択し、すべてのアラームを削除します。

    注: 他のすべての監視アプリケーションから、すべての関連付けられたアラームを削除してください。

19. キャビネット確保機能を無効にします。

    a) キャビネットを解放します。

    b) 「予約解除」ボタンをクリックします。

20. 互換性を確認するために、新しいディスクドライブのリビジョンをチェックすることができます ($DEV_NAME - $FRU_NAME)。

    a) 「リビジョン解析 - アップグレード」画面を選択し、「アップグレードレポートを生成」ボタンをクリックします。

    b) ポップアップ画面で「OK」ボタンをクリックします。

    c) 「パッチ」テーブルの左側の適切なボックスを選択し、「適用」ボタンをクリックして必要なパッチを適用します。