管理インタフェース PC カード (PCMCIA) の取り外しと交換

1. 重要: PCMCIA カードの交換には、特別な作業が必要です。この作業の手順を進める方法については、次段階のサポートを受けてください。

2. 次段階のサポートを受けてから、キャビネットの確保機能を有効にします。

   a) 保守に使用するキャビネットを確保します。

   b) 保守作業の説明を入力します (PCMCIA カードの交換、など)。

   c) 保守作業に予想される時間をプルダウンメニューから選択します。

   d) 「予約」ボタンをクリックします。

   e) 他のユーザーがログインすると、この保守作業は進行中であるという警告が表示されます。

3. あらゆる ESD 予防対策を講じます。

4. この保守作業が完了したら、すべてのアラームを削除する必要があります (アラームを削除)。

   a) すべてのアラームを選択するには、画面の左側の「チェックマーク」ボックスを選択します。

   b) 「削除」ボタンを選択し、すべてのアラームを削除します。

   注: 他のすべての監視アプリケーションから、すべての関連付けられたアラームを削除してください。

5. 交換を完了したら、キャビネット確保機能を無効にします。

   a) キャビネットを解放します。

   b) 「予約解除」ボタンをクリックします。