管理インタフェースカード (MIC) の取り外しと交換

$DEV_NAME $FRU_NAME が選択されています。

注: この手順が、「アラームの詳細」から参照された場合は、ステップ 2 を省略してください。

1. この保守作業を始める前に、キャビネット確保機能を有効にします。

   a) 保守に使用するキャビネットを確保します。

   b) 保守作業の説明を入力します (MIC カードの交換、など)。

   c) 保守作業に予想される時間をプルダウンメニューから選択します。

   d) 「予約」ボタンをクリックします。

   e) 他のユーザーがログインすると、この保守作業は進行中であるという警告が表示されます。

2. 適切な MIC カードが選択されている場合は、ステップ 3 に進みます。選択が適切でない場合は、画面の左側のインデックスから別の適切な MIC カードを選択します。

3. あらゆる ESD 予防対策を講じます。

4. キャビネットの背面から、サービスプロセッサと入出力パネルの右側にある 3 つの脱落防止機構付き留め具を緩めて外し、パネルを開きます。

5. LED でカードに障害が発生しているかどうか確認します。

   a) オンライン LED (緑色) が点滅し、電源 LED (緑色) が常時点灯している場合、カードは起動中です。

   b) オンライン LED (緑色) と電源 LED (緑色) の両方が常時点灯している場合、カードは通常動作中です。

   c) リンク (10/100 Ethernet) LED (緑色) が点灯している場合は、Ethernet リンクが接続状態です。

   d) Act 1 LED (緑色) が点灯している場合は、 MICPC カードが装着されています。

   e) カードの状態が a)、b)、c)、d) のいずれでもない場合は、障害が発生しています。

6. MIC カードが取り外せる状態であることを確認します ($DEV_NAME - $FRU_NAME)。

   a) 「シャーシの表示」画面の状態が「障害」または「電源オフ」であることを確認します。

   b) MIC カードが「障害」または「電源オフ」でない場合は、保守作業が必要であるため、Sun サービスプロバイダに連絡します。

7. MIC カードが「障害」または「電源オフ」の場合は、Ethernet ケーブルとシリアルポートケーブルを取り外します。

8. 背面板の両側面に 1 つずつある、MIC カードの脱落防止機構付きねじを緩めます。ねじを緩めるにはプラスのねじ回しが必要です。

   a) MIC カードの取り外しを図で確認します。

9. ロックハンドルとイジェクターハンドルを外側に完全に引いて、シャーシのミッドプレーンからカードを解放します。

10. カードをスライドさせてスロットから外し、シャーシから完全に取り外します。

11. 適切な冷却効果を維持するために、カードスロットを長時間空き状態のままにしないように注意してください。

12. 取り外した MIC カードから PCMCIA カードを取り外します。この PCMCIA は新しい MIC カードで使用します。

13. 取り外した MIC カードを静電気防止袋に入れます。

14. ロックとラッチ金具ハンドルが完全に開いていることを確認して、新しい MIC カードを挿し込みます。カードをスライドさせて、シャーシのミッドプレーンに接続するまで押し込んでください。カードの端にあるア配列ピンをシャーシの調整穴の位置に合わせます。ピンを曲げないように注意します。

15. ロックハンドルとイジェクターハンドルを押し込んで、MIC カードを固定します。カード面が、シャーシの隣接するカードと同一平面になるようにしてください。

16. カード面板の脱落防止機構付きねじを締めてカードを固定します。

17. これで、オンライン LED (緑色) および電源 LED (緑色) が点灯していることを確認します。

18. 新しい MIC カードのスロット 1 (下部スロット) に PCMCIA カードを挿入します。

19. これで、取り出しボタンの左の動作 LED (緑色) が点灯するはずです。

20. Ethernet とシリアルポートのケーブルを挿入します。

21. サービスプロセッサと入出力パネルを閉じて、3 つの脱落防止機構付き留め具を締めます。

22. MIC カードのフェイルオーバーフラグをクリアする必要があります。フェイルオーバーフラグをクリアします。

    a) 画面の右側にある「実行」ボタンをクリックします。

    b) コマンドの実行が終了すると、「The command was executed successfully.」というメッセージとともに、「redund: takeover flag has been cleared」というメッセージが表示されます。

23. MIC カードが「正常」または「スタンバイ」であることを確認します ( $DEV_NAME - $FRU_NAME)。

    a) 「シャーシの表示」画面の状態が「正常」または「スタンバイ」になっていることを確認します。

24. 新しい MIC カードに対する新しい資産を作成する必要があります (新しい資産を生成)。

    a) 画面の右側にある「生成」ボタンをクリックします。

    b) 新しい資産が作成されたら、画面の右側にある「保存」ボタンをクリックします。

25. この保守作業が完了したら、すべてのアラームを削除する必要があります (アラームを削除)。

    a) すべてのアラームを選択するには、画面の左側の「チェックマーク」ボックスを選択します。

    b) 「削除」ボタンを選択し、すべてのアラームを削除します。

    注: 他のすべての監視アプリケーションから、すべての関連付けられたアラームを削除してください。

26. キャビネット確保機能を無効にします。

    a) キャビネットを解放します。

    b) 「予約解除」ボタンをクリックします。

27. 互換性を確認するために、新しいカードのリビジョンレベルをチェックすることができます ($DEV_NAME - $FRU_NAME)。

    a) 「リビジョン解析 - アップグレード」画面を選択し、「アップグレードレポートを生成」ボタンをクリックします。

    b) ポップアップ画面で「OK」ボタンをクリックします。

    c) 「パッチ」テーブルの左側の適切なボックスを選択し、「適用」ボタンをクリックして必要なパッチを適用します。