正面 AC 電源ケーブルの取り外しと交換

注: 必要に応じて、回路遮断器を「OFF」位置にする前に、電源ケーブルの取り外しを図で確認しておいてください。回路遮断器を「OFF」位置にすると、サービスプロセッサに電源が供給されません。そのため、電源が再び供給されてサービスプロセッサが起動するまで、図を表示できなくなります。

1. この保守作業を始める前に、キャビネット確保機能を有効にします。

   a) 保守に使用するキャビネットを確保します。

   b) 保守作業の説明を入力します (正面 AC 電源ケーブルの交換など)。

   c) 保守作業に予想される時間をプルダウンメニューから選択します。

   d) 「予約」ボタンをクリックします。

   e) 他のユーザーがログインすると、この保守作業は進行中であるという警告が表示されます。

2. 電源シーケンサ回路遮断器にアクセスできるように、キースイッチパネルを固定している 4 本のねじを取り外します。

3. 正面電源シーケンサ回路遮断器を上に上げて、「OFF」位置にします。

4. アースされたコンセントから AC 電源ケーブルを取り外します。

5. 電源シーケンサ上のコネクタから AC 電源ケーブルを取り外します。

   a) ラッチを押してコネクタを外し、ケーブル穴に通します。

   b) 電源ケーブルの取り外しを図で確認します。

6. 新しい AC 電源ケーブルをケーブル穴に通します。

7. 電源シーケンサで、新しい AC 電源ケーブルをコネクタに接続して、ラッチでコネクタに固定します。

8. アースされたコンセントに AC 電源ケーブルを接続します。

9. 正面電源シーケンサの回路遮断器を押し下げて、「ON」位置にします。

10. 給電状態 (Power Available) LED と連動コンセント (Switched Outlet) の 2 つの緑色 LED が点灯していることを確認します。

11. アレイトレイ正面のオレンジ色のサービス LED が消灯し、オレンジ色の PCU LED も消灯していることを確認します。

12. キャビネットフレームにキースイッチパネルをあてがい、4 本のねじを締めます。

13. この保守作業が完了したら、すべてのアラームを削除する必要があります (アラームを削除)。

    a) すべてのアラームを選択するには、画面の左側の「チェックマーク」ボックスを選択します。

    b) 「削除」ボタンを選択し、すべてのアラームを削除します。

    注: 他のすべての監視アプリケーションから、すべての関連付けられたアラームを削除してください。

14. キャビネット確保機能を無効にします。

    a) キャビネットを解放します。

    b) 「予約解除」ボタンをクリックします。