コントローラカードの取り外しと交換

$DEV_NAME $FRU_NAME が選択されています。

注: この手順が、「アラームの詳細」から参照された場合は、ステップ 2 を省略してください。

1. この保守作業を始める前に、キャビネット確保機能を有効にします。

   a) 保守に使用するキャビネットを確保します。

   b) 保守作業の説明を入力します (コントローラカードの交換、など)。

   c) 保守作業に予想される時間をプルダウンメニューから選択します。

   d) 「予約」ボタンをクリックします。

   e) 他のユーザーがログインすると、この保守作業は進行中であるという警告が表示されます。

2. 適切なコントローラカードが選択されている場合は、ステップ 3 に進みます。選択が適切でない場合は、画面の左側のインデックスから別の適切なコントローラカードを選択します。

3. あらゆる ESD 予防対策を講じます。

4. 必要に応じて、正しいトレイを特定できるように、点滅する白のロケータ LED を有効にします (トレイロケータを設定)。

5. 背面から見ると、トレイ中央に装着されているコントローラカードを確認できます。

   a) コントローラカードの位置を図で確認します。

6. 取り外し可能な状態を示す青色 LED が点灯している、交換する必要があるコントローラカードの位置を確認します。青色 LED が点灯していない場合でも、次のステップに進みます。

7. コントローラカードが取り外せる状態であることを確認します ($DEV_NAME - $FRU_NAME)。

   a) FRU のステータスが「オフライン - 使用不可」あるいは「オンライン - 使用不可」であることを確認します。

   b) コントローラカードが「オフライン - 使用不可」または「オンライン - 使用不可」でない場合は、保守作業が必要であるため、Sun サービスプロバイダに連絡します。

8. コントローラカードが「オフライン - 使用不可」または「オンライン - 使用不可」で、取り外せる状態の場合は、Ethernet ケーブルをコネクタから取り外します。

9. コネクタから光ファイバケーブルを取り外します。

10. プラスねじを緩めて、ラッチハンドルのロックを外します。

11. ラッチハンドルを引いてコントローラカードをコネクタから解放し、トレイから取り外します。

    a) コントローラカードの取り外しを図で確認します。

12. 取り外したコントローラカードを静電気防止袋に入れます。

13. 新しいコントローラカードを、シャーシに完全に挿入します。ピンを曲げないように注意します。

14. ラッチハンドルを押し込んで、コントローラカードをコネクタに固定します。

15. 留めねじを締めます。

16. 光ファイバケーブルをコネクタに挿入します。

17. Ethernet ケーブルを Ethernet コネクタに挿入します。

18. コントローラがブートを完了するまで待ってから、コントローラ LED でコントローラが使用可能状態であることを確認します。コントローラが使用可能のときは、緑色 LED が点灯します。

    注: コントローラブートプロセス中に、電源投入時自己テストによって特定のコントローラの致命的なエラーが検出されると、システムはそのコントローラをオンラインにするのを中止します。その場合は、通常ならコントローラでエラーが発生すると点灯するオレンジ色の LED が点灯しません。

19. コントローラカードがオンラインであることを確認します ($DEV_NAME - $FRU_NAME)。

    a) FRU のステータスが「オンライン」になったことを確認します。

20. 新しいコントローラカードに対する新しい資産を作成する必要があります (新しい資産を生成)。

    a) 画面の右側にある「生成」ボタンをクリックします。

    b) 新しい資産が作成されたら、画面の右側にある「保存」ボタンをクリックします。

21. トレイロケータ LED をオフにします (トレイロケータのクリア)。

22. この保守作業が完了したら、すべてのアラームを削除する必要があります (アラームを削除)。

    a) すべてのアラームを選択するには、画面の左側の「チェックマーク」ボックスを選択します。

    b) 「削除」ボタンを選択し、すべてのアラームを削除します。

    注: 他のすべての監視アプリケーションから、すべての関連付けられたアラームを削除してください。

23. キャビネット確保機能を無効にします。

    a) キャビネットを解放します。

    b) 「予約解除」ボタンをクリックします。

24. 互換性を確認するために、新しいカードのリビジョンレベルをチェックすることができます ($DEV_NAME - $FRU_NAME)。

    a) 「リビジョン解析 - アップグレード」画面を選択し、「アップグレードレポートを生成」ボタンをクリックします。

    b) ポップアップ画面で「OK」ボタンをクリックします。

    c) 「パッチ」テーブルの左側の適切なボックスを選択し、「適用」ボタンをクリックして必要なパッチを適用します。