拡張キャビネット内の Ethernet ハブの取り外しと交換

1. この保守作業を始める前に、キャビネット確保機能を有効にします。

   a) 保守に使用するキャビネットを確保します。

   b) 保守作業の説明を入力します (拡張キャビネット内のハブの交換、など)。

   c) 保守作業に予想される時間をプルダウンメニューから選択します。

   d) 「予約」ボタンをクリックします。

   e) 他のユーザーがログインすると、この保守作業は進行中であるという警告が表示されます。

2. 背面から、Ethernet ハブ固定部品の右側の、2 つの脱落防止機構付き留め具を緩めて外します。

3. ケーブルにアクセスできるように、Ethernet ハブ固定部品を開きます。

4. Ethernet ハブから AC 電源ケーブルを取り外します。

5. すべての Ethernet ケーブルにラベルが付いていることを確認します。

6. すべての Ethernet ケーブルを取り外します。

7. Ethernet ハブを固定部品に固定している 4 本のねじ (左右 2 本ずつ) を緩め、固定部品から外します。ねじを取り外すとき、Ethernet ハブを落とさないようにしっかり支えます。

   a) ハブ部品を図で確認

8. 新しい Ethernet ハブを固定部品にあてがって、4 本のねじ (左右 2 本ずつ) で固定します。

9. AC 電源ケーブルを接続し、Ethernet ハブの電源を入れます。

10. 緑の電源 LED が点灯していることを確認します。

11. すべての Ethernet ケーブルを接続します。

12. Ethernet ハブ固定部品を閉じて、2 つの脱落防止機構付き留め具を締めます。

13. この保守作業が完了したら、すべてのアラームを削除する必要があります (アラームを削除)。

    a) すべてのアラームを選択するには、画面の左側の「チェックマーク」ボックスを選択します。

    b) 「削除」ボタンを選択し、すべてのアラームを削除します。

    注: 他のすべての監視アプリケーションから、すべての関連付けられたアラームを削除してください。

14. キャビネット確保機能を無効にします。

    a) キャビネットを解放します。

    b) 「予約解除」ボタンをクリックします。