拡張キャビネット内の Ethernet ハブ固定部品の取り外しと交換

1. この保守作業を始める前に、キャビネット確保機能を有効にします。

   a) 保守に使用するキャビネットを確保します。

   b) 保守作業の説明を入力します (ハブブラケットの交換、など)。

   c) 保守作業に予想される時間をプルダウンメニューから選択します。

   d) 「予約」ボタンをクリックします。

   e) 他のユーザーがログインすると、この保守作業は進行中であるという警告が表示されます。

2. 背面から、Ethernet ハブ固定部品の右側の、2 つの脱落防止機構付き留め具を緩めて外します。

3. ケーブルにアクセスできるように、Ethernet ハブ固定部品を開きます。

4. Ethernet ハブから AC 電源ケーブルを取り外します。

5. すべての Ethernet ケーブルにラベルが付いていることを確認します。

6. すべての Ethernet ケーブルを取り外します。

7. Ethernet ハブを固定部品に固定している 4 本のねじ (左右 2 本ずつ) を緩め、固定部品から外します。ねじを取り外すとき、Ethernet ハブを落とさないようにしっかり支えます。

   a) ハブ部品を図で確認

8. 問題のあるハブ固定部品を取り外します。新しい固定部品が正しい位置に取り付けられるように、キャビネットに固定部品を取り付ける位置に注意してください。

9. 新しいハブ固定部品をキャビネットフレームに取り付けます。

10. Ethernet ハブを新しい固定部品にあてがって、4 本のねじ (左右 2 本ずつ) で固定します。

11. AC 電源ケーブルを接続し、Ethernet ハブの電源を入れます。

12. 緑の電源 LED が点灯していることを確認します。

13. すべての Ethernet ケーブルを接続します。

14. Ethernet ハブ固定部品を閉じて、2 つの脱落防止機構付き留め具を締めます。

15. キャビネット確保機能を無効にします。

    a) キャビネットを解放します。

    b) 「解放」ボタンをクリックします。