電源 (電源モジュール) の取り外しと交換

$DEV_NAME $FRU_NAME が選択されています。

注: この手順が、「アラームの詳細」から参照された場合は、ステップ 2 を省略してください。

1. この保守作業を始める前に、キャビネット確保機能を有効にします。

   a) 保守に使用するキャビネットを確保します。

   b) 保守作業の説明を入力します (電源の交換、など)。

   c) 保守作業に予想される時間をプルダウンメニューから選択します。

   d) 「予約」ボタンをクリックします。

   e) 他のユーザーがログインすると、この保守作業は進行中であるという警告が表示されます。

2. 適切な電源装置が選択されている場合は、ステップ 3 に進みます。選択が適切でない場合は、画面の左側のインデックスから別の適切な電源装置を選択します。

3. あらゆる ESD 予防対策を講じます。

4. キャビネットの背面から、サービスプロセッサと入出力パネルの右側にある 3 つの脱落防止機構付き留め具を緩めて外し、パネルを開きます。

5. 電源の LED で、電力が供給されているかどうかを確認します (緑の DC OK - 点灯または消灯)。

   a) 電源「A」は左側に、電源「B」は右側にあります。

6. 電源が取り外せる状態であることを確認します (電源を確認)。

   a) 「シャーシの表示」 画面の状態が「失敗/なし」であることを確認します。

   b) 電源が「失敗/なし」 でない場合は、保守作業が必要であるため、Sun サービスプロバイダに連絡します。

7. 電源が「失敗/なし」で、取り外せる状態の場合は、障害の発生した電源から電源ケーブルを取り外します。

   a) ハンドルを下げる前に、電源ケーブルを取り外す必要があります。

8. 電源の正面にある、2 本の脱落防止機構付きねじを緩めます。ねじを緩めるにはプラスのねじ回しが必要です。

   a) 電源装置の取り外しを図で確認します。

9. 電源ラッチハンドルを引き下ろして、シャーシから外します。

10. 電源をスライドさせてスロットから外し、シャーシから完全に取り外します。

11. ラッチハンドルがシャーシに触れるまで、新しい電源を挿入します。

12. ラッチハンドルを押し上げて、ロックさせます。

13. 2 本の脱落防止機構付きねじを締めて、電源を固定します。

14. 電源コードを電源コネクタに挿入します。

15. これで、DC OK LED が点灯するはずです。

16. サービスプロセッサと入出力パネルを閉じて、3 つの脱落防止機構付き留め具を締めます。

17. 電源が、オンラインまたは正常であることを確認します (電源を確認)。

    a) 「シャーシの表示」画面の状態が「オン」になっていることを確認します。

18. この保守作業が完了したら、すべてのアラームを削除する必要があります (アラームを削除)。

    a) すべてのアラームを選択するには、画面の左側の「チェックマーク」ボックスを選択します。

    b) 「削除」ボタンを選択し、すべてのアラームを削除します。

    注: 他のすべての監視アプリケーションから、すべての関連付けられたアラームを削除してください。

19. キャビネット確保機能を無効にします。

    a) キャビネットを解放します。

    b) 「予約解除」ボタンをクリックします。