ストレージ入出力カード (SIO) の取り外しと交換

$DEV_NAME $FRU_NAME が選択されています。

注: この手順が、「アラームの詳細」から参照された場合は、ステップ 2 を省略してください。

注: この手順は、SIO-8 コンボカードおよび SIO コンボカードの両方に適用されます。

1. この保守作業を始める前に、キャビネット確保機能を有効にします。

   a) 保守に使用するキャビネットを確保します。

   b) 保守作業の説明を入力します (SIO カードの交換、など)。

   c) 保守作業に予想される時間をプルダウンメニューから選択します。

   d) 「予約」ボタンをクリックします。

   e) 他のユーザーがログインすると、この保守作業は進行中であるという警告が表示されます。

2. 適切な SIO コネクトカードが選択されている場合は、ステップ 3 に進みます。選択が適切でない場合は、画面の左側のインデックスから別の適切な SIO カードを選択します。

3. あらゆる ESD 予防対策を講じます。

4. キャビネットの背面から、サービスプロセッサと入出力パネルの右側にある 3 つの脱落防止機構付き留め具を緩めて外し、パネルを開きます。

5. LED で、カードがアクティブな状態かどうか確認します。

   a) リンク LED (緑色) が常時点灯している場合、リンクは接続状態です。この LED が点灯していない場合、リンクは接続されていません。

   b) 動作 LED (オレンジ色) が点灯または点滅している場合、リンクは動作中です。動作 LED (オレンジ色) が消灯している場合、リンクは動作していません。

6. SIO カードが取り外せる状態であることを確認します ($DEV_NAME - $FRU_NAME)。

   a) 「シャーシの表示」画面の状態が「障害」または「電源オフ」であることを確認します。

   b) SIO カードが「障害」または「電源オフ」でない場合は、保守作業が必要であるため、Sun サービスプロバイダに連絡します。

7. キャビネットの背面で、SIO カードからすべての光ファイバケーブルを取り外します。必ずすべてのケーブルとそれらのポートの位置にラベルを付けます。

8. SIO コンボカードの場合は、Gigabit Ethernet ケーブルを取り外します。

9. 背面板の両側面にある、SIO カードの脱落防止機構付きねじを緩めます。ねじを緩めるにはプラスのねじ回しが必要です。

   a) SIO カードの取り外しを図で確認します。

10. ロックハンドルとイジェクターハンドルを外側に完全に引いて、シャーシのミッドプレーンからカードを解放します。

11. カードをスライドさせてスロットから外し、シャーシから完全に取り外します。

12. 適切な冷却効果を維持するために、カードスロットを長時間空き状態のままにしないように注意してください。

13. 取り外した SIO カードから GBIC (SIO-8 カード) または SFP (SIO コンボカード) を取り外します。

14. 取り外した SIO カードを静電気防止袋に入れます。

15. ロックハンドルとイジェクターハンドルが完全に開いていることを確認して、新しい SIO カードを挿し込みます。カードをスライドさせて、シャーシのミッドプレーンに接続するまで押し込んでください。カードの端にあるア配列ピンをシャーシの調整穴の位置に合わせます。ピンを曲げないように注意します。

16. ロックハンドルとイジェクターハンドルを押し込んで、SIO カードを固定します。カード面が、シャーシの隣接するカードと同一平面になるようにしてください。

17. カード面板の脱落防止機構付きねじを締めてカードを固定します。

18. 新しい SIO カードの適切なポートに GBIC または SFP を装着します。

19. 光ファイバケーブルを適切なポートに接続します。

20. SIO コンボカードの場合は、Gigabit Ethernet ケーブルを挿入します。

21. サービスプロセッサと入出力パネルを閉じて、脱落防止機構付き留め具を締めます。

22. 新しい SIO カードを再起動する必要があります (SIO カードを再起動)。

    a) カードの起動が完了するまで、最大 10 分の時間がかかる場合があります。

    b) カードの起動が完了すると、接続されたすべてのポートのリンク LED (緑色) が点灯します。

23. SIO カードが「正常」であることを確認します ( $DEV_NAME - $FRU_NAME)。

    a) 「シャーシの表示」画面の状態が「正常」になっていることを確認します。

24. 新しい SIO カードに対する新しい資産を作成する必要があります (新しい資産を生成)。

    a) 画面の右側にある「生成」ボタンをクリックします。

    b) 新しい資産が作成されたら、画面の右側にある「保存」ボタンをクリックします。

25. ホスト側のユーティリティを使用して、6920 のボリュームがホストから使用可能であることを確認します。

26. この保守作業が完了したら、すべてのアラームを削除する必要があります (アラームを削除)。

    a) すべてのアラームを選択するには、画面の左側の「チェックマーク」ボックスを選択します。

    b) 「削除」ボタンを選択し、すべてのアラームを削除します。

    注: 他のすべての監視アプリケーションから、すべての関連付けられたアラームを削除してください。

27. キャビネット確保機能を無効にします。

    a) キャビネットを解放します。

    b) 「予約解除」ボタンをクリックします。

28. 互換性を確認するために、新しいカードのリビジョンレベルをチェックすることができます ($DEV_NAME - $FRU_NAME)。

    a) 「リビジョン解析 - アップグレード」画面を選択し、「アップグレードレポートを生成」ボタンをクリックします。

    b) ポップアップ画面で「OK」ボタンをクリックします。

    c) 「パッチ」テーブルの左側の適切なボックスを選択し、「適用」ボタンをクリックして必要なパッチを適用します。