ディスクドライブの追加 (アレイの容量増加)

$DEV_NAME $FRU_NAME が選択されています。

1. この保守作業を始める前に、キャビネット確保機能を有効にします。

   a) 保守に使用するキャビネットを確保します。

   b) 保守作業の説明を入力します (ディスクドライブの追加、など)。

   c) 保守作業に予想される時間をプルダウンメニューから選択します。

   d) 「キャビネットを確保」ボタンをクリックします。

   e) 他のユーザーがログインすると、この保守作業は進行中であるという警告が表示されます。

2. あらゆる ESD 予防対策を講じます。

3. 「ダミー」という名前の付いている最初の使用可能なスロットが、ドライブスロットとして選択されていることを確認します。

4. ディスクドライブが「ダミー無効」であることを確認します ($DEV_NAME - $FRU_NAME)。

   a) FRU の状態が「ダミー無効」であることを確認します。

5. 必要に応じて、正しいトレイを特定できるように、点滅する白のロケータ LED を有効にします (トレイロケータを設定)。

6. 取り外す必要がある空のドライブスペーサの位置を確認します。

   a) ディスクドライブには、トレイの左側から順に 1 〜 14 の番号が振られています。

   b) ディスクドライブの位置を図で確認します。

7. ラッチリリースを押してラッチハンドルを開きます。

   a) ディスクドライブのラッチリリースを図で確認します。

8. ラッチハンドルを使用して空のドライブスペーサを引き出します。

9. アレイから空のドライブスペーサを取り外します。

10. 取り外した空のドライブスペーサにラッチハンドルを押し込んでドライブが破損しないようにしておきます。

11. ラッチリリースを押して、インストールするディスクドライブのハンドルを開きます。

12. 新規のディスクドライブをレールの間に丁寧に挿入して、ミッドプレーンコネクタに装着されるまで押し込みます。

13. ドライブハンドルを押し込んで、ドライブをしっかりと固定します。ハンドルを押し込んでドライブが完全に挿入されると、クリック音がします。

14. ドライブが完全に装着されると、ドライブが安定稼動しオンライン状態になるまで緑の LED が約 1 〜 2 分間点滅します。

15. トレイに追加する各ドライブについて、ステップ 3 〜 14 を繰り返します。

16. 新しく取り付けたディスクドライブが「オンライン」あることを確認します ($DEV_NAME - $FRU_NAME)。

    a) FRU のステータスが「オンライン」になっていることを確認します。

17. 新しいディスクドライブが「オンライン」であることを確認したら、新しい資産を生成する必要があります (新しい資産を生成)。

    a) 画面の右側にある「生成」ボタンをクリックします。

    b) 新しい資産が作成されたら、画面の右側にある「保存」ボタンをクリックします。

18. トレイロケータ LED をオフにします (トレイロケータのクリア)。

    a) 画面の右側にある「オフにする」ボタンをクリックします。

19. キャビネット確保機能を無効にします。

    a) キャビネットを解放します。

    b) 「キャビネットを解放」ボタンをクリックします。

20. 互換性を確認するために、新しいディスクドライブのリビジョンをチェックすることができます ($DEV_NAME - $FRU_NAME)。

    a) 「リビジョン解析」画面から「アップグレード」を選択し、「アップグレードレポートを生成」ボタンをクリックします。

    b) ポップアップ画面で「OK」ボタンをクリックします。

    c) 「パッチ」テーブルの左側の適切なボックスを選択し、「適用」ボタンをクリックして必要なパッチを適用します。