電源および冷却ユニット (PCU) の取り外しと交換

$DEV_NAME - $FRU_NAME が選択されています。

注: この手順が、「アラームの詳細」から参照された場合は、ステップ 2 を省略してください。

1. この保守作業を始める前に、キャビネット確保機能を有効にします。

   a) 保守に使用するキャビネットを確保します。

   b) 保守作業の説明を入力します (電源および冷却ユニットの交換、など)。

   c) 保守作業に予想される時間をプルダウンメニューから選択します。

   d) 「予約」ボタンをクリックします。

   e) 他のユーザーがログインすると、この保守作業は進行中であるという警告が表示されます。

2. 適切な電源および冷却ユニットが選択されている場合は、ステップ 3 に進みます。選択が適切でない場合は、画面の左側のインデックスから別の適切な電源および冷却ユニットまたはバッテリーを選択します。

3. あらゆる ESD 予防対策を講じます。

4. 必要に応じて、正しいトレイを特定できるように、点滅する白のロケータ LED を有効にします (トレイロケータを設定)。

5. 取り外し可能な状態を示す青色 LED が点灯している、電源および冷却ユニットの位置を確認します。青色 LED が点灯していない場合でも、次のステップに進みます。

   a) トレイの背面に面して、電源および冷却ユニット 1 は左側に、2 は右側にあります。

   b) 電源および冷却ユニットの位置を図で確認します。

6. 電源および冷却ユニットが、取り外し可能な状態であることを確認します ( $DEV_NAME - $FRU_NAME)。

   a) FRU のステータスが「障害」、「障害 - 使用不可」、「Off-Disabled」のいずれかであることを確認します。

   b) 同じトレイ内の冗長の電源および冷却ユニットの FRU のステータスが「オンライン」であることを確認します。

   c) 電源および冷却ユニットが「オンライン - 使用不可」、「障害 - 使用不可」、「Off-Disabled」のどれでもない場合は、保守作業が必要であるため、Sun サービスプロバイダに連絡します。

7. 電源および冷却ユニットが、取り外し可能な状態の場合は、電源スイッチを押してオフ位置 (-) にすることによって電源および冷却ユニットの電源を切ります。

8. 電源および冷却ユニットから電源ケーブルを外します。

9. 電源ケーブルを電源および冷却ユニット上のケーブルクリップから取り外します。

10. プラスの留めねじを緩めて、電源および冷却ユニットのラッチハンドルのロックを外します。

11. ラッチハンドルを引き上げて、電源および冷却ユニットをコネクタから外します。電源および冷却ユニットをトレイからまっすぐに引き出します。

    注: 電源および冷却ユニットを取り外す際は、他のケーブルを抜かないように注意してください。

    a) 電源および冷却ユニットの取り外しを図で確認します。

12. 電源および冷却ユニットをひっくり返して、下面が上になるように、平面上に置きます。

13. 電源および冷却ユニット内の UPS バッテリーを固定している、4 本のプラスねじを取り外します。

14. バッテリーを持ち上げて斜めに引き出して、取り外します。

    a) バッテリーユニットの取り外しを図で確認します。

15. バッテリーのオスコネクタを電源および冷却ユニット上のメスコネクタと合わせて、バッテリーをわずかに傾けて電源および冷却ユニットに押し込みます。

16. バッテリーを 4 本のねじで適切な位置に固定します。

17. ラッチハンドルがシャーシに触れるまで、新しい電源および冷却ユニットをトレイに挿入します。

18. ラッチハンドルを押し下げ、プラスの留めねじを締めてラッチハンドルをロックします。電源および冷却ユニットに AC 電源が供給されたとき、LED が点滅します。

19. 電源コードを接続する前に、電源スイッチがオフ位置 (-) であることを確認します。

20. 電源コードを電源および冷却ユニットコネクタに挿入します。

21. 電源スイッチを押して「ON」位置にします。

22. 電源ケーブルをケーブルクリップに挿入します。

23. 電源および冷却ユニットの緑色 LED が点灯し、電源が供給されていることを確認します。

24. 電源および冷却ユニットが「オンライン」であることを確認します ($DEV_NAME - $FRU_NAME)。

    a) FRU のステータスが「オンライン」になったことを確認します。

    b) FRU ステータス出力が「正常」、バッテリーが「フル充電」 または「正常」になったことを確認します。

25. 新しい電源および冷却ユニットに対する新しい資産を作成する必要があります (新しい資産を生成)。

    a) 画面の右側にある「生成」ボタンをクリックします。

    b) 新しい資産が作成されたら、画面の右側にある「保存」ボタンをクリックします。

26. トレイロケータ LED をオフにします (トレイロケータのクリア)。

27. この保守作業が完了したら、すべてのアラームを削除する必要があります (アラームを削除)。

    a) すべてのアラームを選択するには、画面の左側の「チェックマーク」ボックスを選択します。

    b) 「削除」ボタンを選択し、すべてのアラームを削除します。

    注: 他のすべての監視アプリケーションから、すべての関連付けられたアラームを削除してください。

28. キャビネット確保機能を無効にします。

    a) キャビネットを解放します。

    b) 「予約解除」ボタンをクリックします。