ストレージリソースカード (SRC) の追加

注: SRC カードは、対応する SIO カードを先に追加した後で追加する必要があります。

1. あらゆる ESD 予防対策を講じます。

2. キャビネット正面の面板の左側に 1 つある SFC フィラーカードの脱落防止機構付きねじを緩めます。ねじを緩めるにはプラスのねじ回しが必要です。

   a) SRC カードを図で確認します。

3. ロックハンドルとイジェクターハンドルを外側に完全に引いて、シャーシのミッドプレーンからフィラーカードを解放します。

4. フィラーカードをスライドさせてスロットから外し、シャーシから完全に取り外します。

5. 適切な冷却効果を維持するために、カードスロットを長時間空き状態のままにしないように注意してください。

6. ロックハンドルとイジェクターハンドルが完全に開いていることを確認して、新しい SRC カードを挿し込みます。カードをスライドさせて、シャーシのミッドプレーンに接続するまで押し込んでください。カードの端にあるア配列ピンをシャーシの調整穴の位置に合わせます。ピンを曲げないように注意します。

7. ロックハンドルとイジェクターハンドルを押し込んで、SRC カードを固定します。カード面が、シャーシの隣接するカードと同一平面になるようにしてください。

8. カード面板の脱落防止機構付きねじを締めてカードを固定します。

9. カードがシステムに認識されてレディー状態になるまで、最大 10 分かかります。

10. 2 枚目の SRC カードについても、ステップ 3 〜 9 を繰り返します。

11. 両方の SRC カードについて、電源 LED (緑色) とオンライン LED (緑色) が点灯していることを確認します。

12. 両方の SIO カード上のアクティブなすべてのポートについて、SIO カードの Link LED (緑色) が点灯していることを確認します。

13. SRC および SIO カードが「正常」な状態であることを確認します (新しい SRC および SIO カードを確認)。

    a) 「シャーシの表示」画面の状態が「正常」になっていることを確認します。

14. 新しい SIO および SRC カードに対する新しい資産を作成する必要があります (新しい資産を生成)。

    a) 右側にある「生成」ボタンをクリックします。

    b) 「新しい資産を生成」が完了したら、右側にある「保存」ボタンをクリックします。

15. キャビネット確保機能を無効にします。

    a) キャビネットを解放します。

    b) 「キャビネットを解放」ボタンをクリックします。

16. ここで新しいカードのリビジョンを確認できます (リビジョンを確認)。

    a) 「リビジョン解析」画面から「アップグレード」を選択し、「アップグレードレポートを生成」ボタンをクリックします。

    b) ポップアップ画面で「OK」ボタンをクリックします。

    c) 「パッチ」テーブルの左側の適切なボックスを選択し、「適用」ボタンをクリックして必要なパッチを適用します。