キースイッチケーブルの取り外しと交換

1. この保守作業を始める前に、キャビネット確保機能を有効にします。

   a) 保守に使用するキャビネットを確保します。

   b) 保守作業の説明を入力します (キースイッチの交換、など)。

   c) 保守作業に予想される時間をプルダウンメニューから選択します。

   d) 「予約」ボタンをクリックします。

   e) 他のユーザーがログインすると、この保守作業は進行中であるという警告が表示されます。

2. キャビネットの正面から、キースイッチパネルをキャビネットフレームに固定している 4 本のねじを取り外します。

3. キースイッチパネルをゆっくりと引き抜き、正面電源シーケンサの下を通るキースイッチ配線ケーブルを探します。

4. キャビネットの背面で、正面と背面の電源シーケンサの間にあるキースイッチ配線ケーブルを探します。

   a) キースイッチケーブルコネクタの位置を図で確認します。

5. キャビネットの背面で、正面と背面の電源シーケンサの間にあるシステムインタフェースケーブルからキースイッチケーブルを取り外します。

6. 正面で、キースイッチパネルとケーブルをキャビネットから引き抜きます。電源シーケンサの下からキースイッチケーブルを引き抜くときは、注意してください。

7. キースイッチパネルの背面から、ラジオペンチを使って、キースイッチをキースイッチパネルに固定している金属クリップを引き抜きます。

   a) キースイッチの取り外しを図で確認します。

8. キースイッチパネルからキースイッチを引き抜きます。

9. 新しいキースイッチを、パネルの開口部に挿入します。

10. キースイッチ本体の切り欠きに金属クリップを押し込み、スイッチを固定します。

11. 正面から、キャビネットフレームの近くにキースイッチパネルを入れて、電源シーケンサの下にキースイッチケーブルを押し込みます。

12. キャビネットの背面で、正面の電源シーケンサの後ろにあるシステムインタフェースケーブルに、キースイッチケーブルを接続します。

13. キャビネットフレームにキースイッチパネルをあてがい、4 本のねじを締めます。

14. キャビネット確保機能を無効にします。

    a) キャビネットを解放します。

    b) 「解放」ボタンをクリックします。