ストレージアレイの追加 (2 x 2 から 2 x 4 構成へのアップグレード)

$DEV_NAME が選択されています。

注意: この保守作業では、キャビネットフレームに新しいアレイ/トレイシャーシを取り付けるのに 2 名の作業員が必要です。トレイシャーシの重さは完全構成の場合、最大 41 kg (90 ポンド) になることがあります。

1. お客様に、すべてのデータのバックアップを作成し、影響を受けるアレイに対するすべての入出力操作を停止するように依頼します。

2. この保守作業を始める前に、キャビネット確保機能を有効にします。

   a) 保守に使用するキャビネットを確保します。

   b) 保守作業の説明を入力します (2 x 2 アレイの追加、など)。

   c) 保守作業に予想される時間をプルダウンメニューから選択します。

   d) 「キャビネットを確保」ボタンをクリックします。

   e) 他のユーザーがログインすると、この保守作業は進行中であるという警告が表示されます。

3. Configuration Service ユーザーインタフェースから、元の 2x2 構成に関連付けられているすべてのボリューム、仮想ディスク、およびプールを削除します。

4. 正しいアレイを選択していることを確認したら、アレイを構成解除する必要があります (アレイの構成解除)。

   a) 構成解除するアレイ名の横のボックスを選択します。

   b) 「構成解除」ボタンを選択し、アレイを構成解除します。

5. 正しいアレイを選択していることを確認したら、アレイを停止する必要があります (アレイの停止)。

   a) 「停止」ボタンをクリックします。

   注: 停止シーケンスが完了するまでに、数分かかります。

6. あらゆる ESD 予防対策を講じます。

7. アレイの構成解除が完了したら、電源の停止位置および冷却スイッチをオフ位置 (-) にします。

8. 出荷用コンテナからトレイを取り出します。

9. キャビネットの正面に立ち、適切な枚数のフィラーパネルを取り外して、新しいトレイを収容できるようにします。

10. レール 1 本あたり 8 本のねじを使い、シャーシに内部レールを取り付けます。

11. トレイレールとキャビネット内のレールの位置を合わせて、トレイをキャビネット内に押し込みます。

    a) レールの位置合わせを図で確認します。

12. キャビネットフレームの前面にトレイを固定する 4 本のねじを取り付けます。

    a) 正面のレールおよびキャビネットの固定を図で確認します。

13. 装飾パネルをキャビネットフレームに取り付けます。

14. キャビネットの背面でトレイをサイドレールに固定する 4 本のねじを挿入して締めます。

    a) 背面のレールおよびキャビネットの固定を図で確認します。

15. ステップ 3 〜 14 を 2 つめのトレイについても繰り返します。

16. 3 番目のトレイの背面からコントローラカードブランクを取り外します。

    a) コントローラカードブランクの位置またはコントローラカードの位置を図で確認します。

    b) プラスの留めねじを緩めてラッチハンドルのロックを外します。

17. 2 番目のトレイの背面からコントローラカードを取り外します。

    a) プラスの留めねじを緩めてラッチハンドルのロックを外します。

18. コントローラカードブランクを取り除いた 3 番目のトレイに、コントローラカードを挿入します。

    a) ラッチハンドルを押し込んで、コントローラカードをコネクタに固定します。

    b) 留めねじを締めます。

19. コントローラカードを取り除いた 2 番目のトレイに、コントローラカードブランクを挿入します。

    a) ラッチハンドルを押し込んで、コントローラカードブランクをコネクタに固定します。

    b) 留めねじを締めます。

20. 新しい構成用にループカードのインターコネクトケーブルを挿入します。

    a) インターコネクトケーブル接続を図で確認します。

21. Ethernet ケーブルを引き回して留め金に通します。

22. Ethernet ケーブルをコントローラカードに接続します。

23. 光ファイバケーブルをコントローラカードに接続します。

新しいアレイの構成

1. 新しいアレイの MAC アドレスを追加する必要があります (MAC アドレスを追加)。

   a) 「Ethers」画面で、該当するアレイの適切なフィールドに MAC アドレスを入力します。

   b) 画面上部または下部の「保存」ボタンをクリックします。

2. 新しいトレイのすべてについて、電源および冷却ユニットケーブルを差し込みます。

   注: 電源ケーブルを接続する前に、電源スイッチがオフ位置 (-) であることを確認します。

3. アレイ内のすべてのトレイの電源および冷却ユニットの電源スイッチをオンにします。アレイの起動サイクルが完了するまで 3 〜 5 分かかります。

4. 新しいアレイが正しく起動したら、もう一度アレイを再起動してアレイの構成情報を再設定する必要があります。

   IMPORTANT NOTE: Before proceeding with this procedure be sure that you are entering the correct array name. If the wrong array name is entered a customer outage and data loss could occur.

   a) アレイの構成情報を再設定します。

   b) Enter the correct name of the new array into the array field (i.e. array01).

   c) Enter the correct password for the new array into the password field.

   d) 「起動」ボタンを選択して、起動プロセスを開始します。

   注: プロセスには 3 〜 5 分時間がかかります。

5. 再設定の進捗状況を監視することができます (ジョブの監視)。

   「ジョブの詳細」列の下で、アレイ起動ジョブの詳細リンクを選択します。

6. 新しいアレイに対する新しい資産を作成する必要があります (新しい資産を生成)。

   a) 「新しい資産」画面の右側にある「生成」ボタンを選択します。

   b) 新しい資産が生成されたら、画面の右側にある「保存」ボタンを選択します。

7. ここでエージェントを実行する必要があります (エージェントの実行)。

   a) 画面の左側で「すべてのデバイス」の「はい」を選択します。

   b) 画面の右側で「実行」ボタンを選択します。

8. 新しいトレイの FRU ステータスを確認します (トレイを確認)。

   a) すべての FRU について、FRU のステータスが「オンライン」になっていることを確認します。

9. 新しいアレイに対する新しいトポロジスナップショットを作成する必要があります (新しいトポロジスナップショットを生成)。

   a) 画面の左側のドロップダウンボックスから、「現在のトポロジをアーカイブ」を選択します。

10. キャビネット確保機能を無効にします。

    a) キャビネットを解放します。

    b) 画面の右側にある「予約解除」ボタンをクリックします。

11. ここで新しいアレイのリビジョンレベルを確認できます (リビジョンレベルを確認)。

    a) 「リビジョン解析 - アップグレード」画面を選択し、「アップグレードレポートを生成」ボタンをクリックします。

    b) ポップアップ画面で「OK」ボタンをクリックします。

    c) 「パッチ」テーブルの左側の適切なボックスを選択し、「適用」ボタンをクリックして必要なパッチを適用します。