SIO-8 カードの SIO コンボカードへの変換

$DEV_NAME $FRU_NAME が選択されています。

注: SIO カードでのすべてのホスト動作が停止していることを確認します。

1. この保守作業を始める前に、キャビネット確保機能を有効にします。

   a) 保守に使用するキャビネットを確保します。

   b) 保守作業の説明を入力します (SIO コンボカードへの変更、など)。

   c) 保守作業に予想される時間をプルダウンメニューから選択します。

   d) 「キャビネットを確保」ボタンをクリックします。

   e) 他のユーザーがログインすると、この保守作業は進行中であるという警告が表示されます。

2. 適切な SIO コネクトカードが選択されている場合は、ステップ 3 に進みます。選択が適切でない場合は、画面の左側のインデックスから別の適切な SIO カードを選択します。

3. あらゆる ESD 予防対策を講じます。

4. キャビネットの背面から、サービスプロセッサと入出力パネルの右側にある 3 つの脱落防止機構付き留め具を緩めて外し、パネルを開きます。

5. SIO カードの LED で、変更するカードへの入出力が存在しないことを確認します。

   a) アクティブなすべてのポートについて、動作 LED (オレンジ色) が消灯していることを確認します。

6. 新しい SIO コンボカードに変更する SIO カードを取り外す前に、停止させる必要があります (SIO カードを停止)。

7. SIO カードが取り外せる状態であることを確認します ($DEV_NAME - $FRU_NAME)。

   a) 「シャーシの表示」 画面の状態が「電源オフ」であることを確認します。

   b) SIO カードが「電源オフ」でない場合は、保守作業が必要であるため、Sun サービスプロバイダに連絡します。

8. SIO カードのすべての光ファイバケーブルを取り外します。必ずすべてのケーブルとそれらのポートの位置にラベルを付けます。

9. 背面板の両側面にある、SIO カードの脱落防止機構付きねじを緩めます。ねじを緩めるにはプラスのねじ回しが必要です。

   a) SIO カードの取り外しを図で確認します。

10. ロックハンドルとイジェクターハンドルを外側に完全に引いて、シャーシのミッドプレーンからカードを解放します。

11. カードをスライドさせてスロットから外し、シャーシから完全に取り外します。

12. 適切な冷却効果を維持するために、カードスロットを長時間空き状態のままにしないように注意してください。

13. 取り外した SIO カードを静電気防止袋に入れます。

14. ロックハンドルとイジェクターハンドルが完全に開いていることを確認して、新しい SIO コンボカードを挿し込みます。カードをスライドさせて、シャーシのミッドプレーンに接続するまで押し込んでください。カードの端にあるア配列ピンをシャーシの調整穴の位置に合わせます。ピンを曲げないように注意します。

    注: 新しい SIO コンボカードでは、SFP トランシーバーが使用されています。SIO-8 カードでは、さらに大きな GBIC が使用されています。

15. ロックハンドルとイジェクターハンドルを押し込んで、SIO コンボカードを固定します。カード面が、シャーシの隣接するカードと同一平面になるようにしてください。

16. カード面板の脱落防止機構付きねじを締めてカードを固定します。

17. SFP トランシーバのために、トレイコントローラおよび入出力パネルを DSP に接続している光ファイバケーブルの交換か追加が必要になります。

    a) トレイコントローラ (代替およびマスター) を DSP に接続する光ファイバケーブルを交換または追加します。カードの左側にあるポート 6 から接続を始めてください。このケーブルの接続を終えたら、SFP トランシーバにケーブルを接続します。

    b) 入出力パネルから DSP へのホスト接続を可能にする光ファイバケーブルを交換または追加します。カードの右側にあるポート 1 から接続を始めてください。このケーブルの接続を終えたら、SFP トランシーバにケーブルを接続します。

18. 新しい SIO コンボカードを起動する必要があります (SIO カードを起動)。

    a) カードの起動が完了するまで、3 〜 5 分の時間がかかります。

    b) カードの起動が完了すると、接続されたすべてのポートのリンク LED (緑色) が点灯します。

19. SIO コンボカードが「正常」であることを確認します ( $DEV_NAME - $FRU_NAME)。

    a) 「シャーシの表示」画面の状態が「正常」になっていることを確認します。

20. ホスト側のユーティリティを使用して、6920 のボリュームがホストから使用可能であることを確認します。

21. 取り付ける SIO コンボカードがある場合は、それらのカードについても、ステップ 2 〜 20 を繰り返します。

    注: 変更する次のカードに対する入出力を停止する前に、新しい SIO コンボカードが使用されていることを確認します。

22. サービスプロセッサと入出力パネルを閉じて、脱落防止機構付き留め具を締めます。

23. 新しい SIO コンボカードに対する新しい資産を作成する必要があります (新しい資産を生成)。

    a) 右側にある「生成」ボタンをクリックします。

    b) 「新しい資産を生成」が完了したら、右側にある「保存」ボタンをクリックします。

24. 互換性を確認するために、新しいカードのリビジョンをチェックする必要があります ($DEV_NAME - $FRU_NAME)。

    a) 「リビジョン解析」メニューから「アップグレード」を選択し、「アップグレードレポートを生成」ボタンをクリックします。

    b) ポップアップ画面で「OK」ボタンをクリックします。

    c) 必要に応じて、パッチを選択して適用します。

25. キャビネット確保機能を無効にします。

    a) キャビネットを解放します。

    b) 「キャビネットを解放」ボタンをクリックします。