## 静電気放電予防措置

FRU の取り外しおよび取り付けの際に、FRU が静電気で損傷することを防ぐために、次のことに従ってください。

- 作業場所からプラスチックやビニール、緩衝材をすべて除去します。

- FRU を取り扱う前に、接地されている表面に触れることによって静電気を放電します。

- FRU を扱う時は、つねに静電気予防用リストストラップを着用します。

- 取り付ける準備ができるまで、静電気予防袋から FRU を取り出さないでください。

- キャビネットから FRU を取り外したら、ただちに静電気予防袋またはその他の静電気予防パッケージに入れます。

- カード FRU を扱うときはその端部分を持ち、構成部品や回路に触れないでください。

- 机などの表面で FRU を滑らせないでください。

- FRU の取り外しと取り付けの際には、できるだけ体の動きを抑えて、静電気がたまらないようにしてください。