##

## Configuration d'une baie

Attention - Ne configurez pas simultanément les baies Sun StorEdge 6000 Family avec l'interface de ligne de commande Telnet de la baie et cette interface utilisateur du navigateur Web. Utilisez soit l'interface de ligne de commande sscs(1M), soit l'interface utilisateur du navigateur Web.
N'utilisez qu'une instance du logiciel à la fois pour accéder à une baie ou un système de stockage ou pour les configurer. Par exemple, deux utilisateurs storage qui utilisent le logiciel à partir de deux systèmes distincts ne peuvent pas ajouter les mêmes volumes sur un même groupe de volumes.

Consultez les rubriques ci-après pour configurer une baie et ses volumes :

- Gestion des groupes de stockage - création et gestion des groupes de stockage
- Enregistrement d'une baie (baies Sun StorEdge 6120) - ajouter ou supprimer une baie
- Configuration rapide d'une baie - configuration de base
- Configuration personnalisée d'une baie - configuration avancée
- Gestion des volumes - création, suppression et affichage des volumes de stockage

Voir également A propos de la création de groupes de stockage et de la configuration des baies et Gestion des groupes de volumes.

Remarque - N'utilisez pas d'espace, de virgule, de deux-points ou de caractère spécial (?,*,!,@,% ou &) dans les noms que vous spécifiez (noms de volumes, de groupes, d'initiateurs, de groupes d'initiateurs ou autres).